문서번호	교량보수과-3090
결재일자	2014.8.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		교량보수과장
배상현		08/06 김환겸
협조
	주무관		윤철식

올림픽대교 주탑 점검용 사다리 보수계획

2014. 8

교량보수과

올림픽대교 주탑 점검용 사다리 보수계획

우리사업소에서 관리중인 올림픽대교상 주탑내부 점검용 비상 사다리에 대하여 점검을 시행하고 다음과 같이 보수코자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

도로시설물 정기점검 결과보고(올림픽대교) 2014.05.26

올림픽대교 정밀점검 용역 시행

Ⅱ		시설물 현황

올림픽대교 : 폭 30m, 연장 2,525m(사장교 300m)

연 장(m)			폭(m)			차 로 수			비고
본 교 사장교	접속교 램 프	계	보도	차로	계	상행	하행	계
1,170 300	240 815	2,525	5.0	25.0	30.0	3차로	3차로	6차로

Ⅲ		적출사항 및 보수계획

연번	시설물	위 치	적 출 사 항	보수계획
1	올림픽	사장교 하류 주탑 내부	사다리 발판 부분 파손 및 고정볼트망실	부분교체 및 보강

Ⅳ		개략공사비 산출

공 종	위 치	규 격	수량	단위	개략공사비(순공사비)
소 계					3,000천원
점검용 사다리 보수 (잡철물 제작 및 설치)	사장교 주탑 내부	높이 68m	1	식	□ 사다리 보수 1식 = 3,000천원

Ⅴ		사 진 현 황

점검용 비상 사다리 전경	사다리 고정 불량

Ⅵ		조 치 계 획

본 건에 대하여 우리사업소에서 시행중인 『2014 한강교량 일상유지

보수공사(연간단가)』에 작업지시하여 조속한 시일내 보수코자 함.

끝.