클린로드시설 점검결과 보고

★주무관	주무관	기전과장		결재
이한진	구희천	08/07 장경옥
협 조

□ 클린로드 시설개요

○ 위   치 : 세종로 도로중앙선(코리아나호텔~서울광장)

○ 시설규모 : L=340m(노즐 148개), 펌프 100Hp×2대(유량 3.6㎥/min)

○ 사용용수 : 지하철 5호선 광화문역에서 나오는 지하수 이용

○ 목    적 : 하절기 도심 열섬현상 완화, 노면의 미세먼지 제거

□ 가동계획

○ 가동기간 : 2014.8.2.~9.15.

○ 가동시간 : 매일 04시에 5분간 타이머에 의한 자동분사

※ 강우시(0.5mm/hr) 가동중지

□ 점검결과

○ 점검일시 : 2014.8.7.(목) 09:30~13:30

○ 점 검 자 : 이한진

○ 점검내용

- 송수배관, 수격방지기, 타이머, 유량계 등 이상유무 점검

○ 점검결과

- 송수배관, 수격방지기, 타이머, 유량계 등 클린로드시설 양호

- 2014.8.2~8.7. 지하수 사용량: 70㎥(일평균 사용량 11.6㎥)

․ 유량계 지침: 8.1(23,820㎥), 8.7(23,890㎥)