수질자동측정기 점검 출장결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	황인철	代송철호	08/07 서경만

	우리 사업소에 설치․운영되고 있는 수질자동측정기에 대하여 안정적인 운영과 측정값의 신뢰성 확보를 위해 기기점검을 실시하고, 아래와 같이 보고합니다.
2014. 08. 07.
보고자 : 직 환경8급 성명 : 황인철

중부수도사업소장 귀하

□ 일       시 : 2014. 08. 07(목) 13:30 ~ 17:10

□ 장       소 : 서울용암초교, 서울한강초교, 시청 서소문별관, 낙산배수지

□ 점  검  자 : 환경8급 황인철, 누리제어 나윤채, 비엘프로세서 이석남

□ 점 검 사 항 : 수질측정값 보정 및 측정기 점검

□ 점검 내용

가. 수질측정값 보정 등

- 4개소 4대 pH, 잔류염소, 전기전도도, 수온 값 보정

나. 측정기 점검

- 서버컴퓨터 점검 : 모니터 블랙스크린 증상으로 그래픽카드 무상교체(HP A/S팀)

전송프로그램 키락(KEY LOCK) 이상으로 유상교체 예정                         당직실 모니터 공유기 소모품 추가 구매예정

- 서울한강초교 : 측정기 내부 청소 및 탁도계 점검(이석남 과장)

- 시청 서소문별관 : 측정기 유입유량 조절 및 전기전도도 센서 기포제거

□ 조치 및 보고자 의견

- 이상없음.  끝.