다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	(사)한국소방기술사회장
(경유)
제목	간이스프링클러설비 방수압력 측정방법 의뢰

1. 귀 회의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 「간이스프링클러설비의 화재안전기준」제5조 제1항 방수압력(상수도직결형의 상수도입력)은 가장 먼 가지배관에서 2개의 간이헤드를 동시에 개방할 경우 각각의 간이헤드 선단 방수압력은 0.1 ㎫ 이상, 방수량은 50 L/min 이상이어야 한다. 라고 규정하고 있습니다.

3. 위 규정에 의거 각각의 간이헤드 선단에서의 방수압력 측정하는 방법을 문의하오니, 검토 후 조속히 회신해 주시기 바랍니다. 끝.

	서 울 특 별 시 장
담당자	김준재		예방팀장	장현태		예방과장	08/08 代장현태
협조자
시행	예방과-17052	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 퇴계로26길 52	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1513	/전송	02-3706-1519	/	j76321@seoul.go.kr	/	대시민공개