시 행	안전관리과-3267	(		)
접 수		(		)
보존기간	년
결재일자	2014.8.12.
공개여부	대시민공개
수 신 자	방재시설부장

주무관	주무관	안전관리과장
박찬표	오반교	08/12 박상태
협 조

건설공사장 기동불시점검 결과보고

[신림2 빗물펌프장 설치공사〕

□ 점검일시 : 2014. 8. 12(화)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 안전관리과 오반교, 박찬표

○ 가설통로 안전에 관한 사항 - 작업장에 접근한는 작업통행로가 미설치되어 근로자가 작업장으로 이동시 불편하니 작업원 주 통행로를 정비하기 바람. ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제22조(통로의 설치)

○ 추락재해 예방에 관한 사항 (검토사항) - 펌프장 밸브실 개구부(펌프흡입구)주변에서 전기배선 트레이 작업중으로, - 개구부의 안전방망이 훼손되어 있고, 개구부 주변에 철근이 노출되어 있으며, 노출철근에 지지한 안전방망이 견고하지 않아 - 근로자가 전도 및 추락의 위험에 노출되어 있으니, 개구부 관리기준에 따라 정비 바람(H=7m) - 또한, 개구부 주변에 출입금지 표지 설치하였으나, 근로자가 출입하여 작업하는 등 복합공정이 진행될 때에는 각 공정간 책임소재가 불분명하여 안전사고의 우려가 높아지므로, - 각 공정간 업무협의 및 근로자 교육등 안전사고 방지대책 마련 후 작업시행 바람. ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조(개구부 등의 방호조치), 건설안전 기본지침 Ⅰ-1-(9) 개구부 방호시설 설치기준 및 안전작업 기준.

○ 낙하재해 예방에 관한 사항 (현장시정사항) - 펌프실 철골구조물 단부에 안전대 설치 후 안전난간 설치중으로 작업통로 상부에서 작업시 낙하물에 의한 재해우려가 있으니 근로자 출입통제등 작업방법 개선바람. ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제14조(낙하물에 의한 재해의 방지)

○ 화재예방에 관한 사항 (현장시정사항) - 위험물 저장소에 등유 등을 2단으로 보관하여 전도로 인한 안전사고 우려되니 보완바라며, 공병은 반출하고공사용 자재는 별도 장소에 보관바람. - 유류 위험물 보관시에는 방류턱, 흡착포, 모래 등 유출방지시설 설치 검토바람. ※ 건설안전 기본지침 공통-043 (위험물 보관소)

□ 조치사항 : 지적사항에 대한 조치결과는 전 ∙ 후 사진을 첨부하여 부서장 보고 후 2014.8.19(화)까지 안전관리과로 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.