문서번호	공원운영과-15216
결재일자	2014.8.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	운영팀장	공원운영과장	중부공원녹지사업소장
윤종국	허생범	김준현	08/13 이용태
협 조

후암동계단 정비공사 협의사항 검토보고

2014. 8

중부공원녹지사업소

공원운영과

후암동계단 정비공사 협의사항 검토보고

용산구에서 남산공원 내 후암동 계단 정비공사를 실시하고자 설치를 협의해온 사항에 대하여 내용을 검토하여 보고합니다.

□ 공사현황 및 협의내용

○ 위    치 : 용산구 후암동 406-97일대

○ 공 사 명 : 활터골 경로당 앞 계단 정비공사

○ 공사개요 : 목재계단 B=2m, L=50

○ 공사기간 : 2014. 7. 8 ~ 2014. 8. 31

○ 협의내용 : 장기적 주민 숙원사업인 후암동 406-97일대 목재계단 설치

○ 진행현황

- ‘14. 8. 1 : 공원 내 무단공사 적발 및 원상복구 요청(사업소→용산구)

- ‘14. 8. 7 : 공원 내 무단공사 적발 및 원상복구 재요청

- ‘14. 8. 7 : 원상복구 요청에 따른 회신, 공사중단 및 도면 등 관련서류 송부(용산구)

□ 검토내용

○ 부지현황

연번	지번	도시계획	현황	비고
1	후암동 406-97	도시자연공원, 도로(저촉)	녹지대, 도로	국유지 (산림청)
2	후암동 406-30	도시자연공원(저촉), 도로(저촉)	도로	귝유지 (건교부)
3	후암동 406-101	도시자연공원, 도로(저촉)	녹지대	시유지

○ 내용검토

- 해당부지가 석축 등 사면으로 이루어져있어, 시공시 안전조치 방안 강구 필요

- 해당 부지는 도시계획 도로와 공원이 중복 결정된 부분으로 공원 부지 내의 설치되는 시설물(목재계단)로서 협의처리 가능함

○ 관련부서 의견 조회 : ‘14. 8. 11

- 시  설  과 : 시설물이 주변경관과 조화되도록 시공, 안전조치 방안 강구 등

- 녹지관리과 : 공사로 인한 녹지대 훼손이 최소화 될 수 있도록 만전을 기하고, 훼손시 즉시 원상복구 실시

□ 처리계획

○ 후암동 일대의 주민편의 및 남산공원의 접근성 향상을 위해 추진하는 사업이므로 주변 경관과 조화될 수 있는 방안을 강구하여 시공토록 요청하고, 향후 공원부지 및 연접구간 공사 추진시 공원 유지관리 및 공원이용 시민의 안전을 위해 반드시 공원관리청인 우리사업소와 사전협의 후 시행토록 관련 내용을 정리하여 회신하고자 함

○ 회신내용

가. 시설물의 형태, 재질 등은 가급적 자연자료를 사용하고 주변경관과 조화되도록 시공

나. 공원시설물 색상은『공원 색채 디자인 가이드라인』을 적용

다. 사업대상지 호우시 안전조치 방안강구(지표부 관목 및 하층 식물 식재피복 등)

라. 공사로 인하여 석축 등 사면보강이 필요한 경우 설계반영 요망

마. 급경사지에 데크계단을 설치하는 공사임을 감안하여 전문가(시공,토질,구조기술사) 자문을 받아 시공요망

바. 계단정비공사로 인하여 인근 주민의 사생활 침해로 민원발생이 없도록 조치

사. 계단설치 후 시설물유지관리는 용산구청에서 시행

아. 해당 부지는 공원이나, 국유지가 포함되어 있으므로 해당 재산관리기관과 추가 협의