문서번호	시설관리과-18621
결재일자	2014.8.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
라정균		08/18 조상덕
협 조	주무관		김태식
	주무관		이승영

순찰일지

2014.08.

	2014년 08월 14(목)요일 남부수도사업-시설관리과)
￭ 순 찰 자 : 라정균 김용삼
￭ 순찰코스 : 코스

관 로 순 찰
구분			관로명		구경(mm)		순찰 노선명				적출내용		조치계획
매설관로			송,배수관		80 ∼ 500		경인로 영등포로 제물포로 당산로				사업소관내 노후밸브 및 구형철개 점검 (첨부참조)		사업소관내 노후밸브 및 구형철개 점검 후 작업예정
밸 브 류 & 밸브실 점검
구 분				밸브류(개소)									밸브류(개소)
				계		제수변			공기변		퇴수변	기타	계	구형	원형	중형
점검		금 일		243		217			13		6	7	243	30	189	24
		누 계		16,364		14,917			823		358	266	16,364	1,616	13,041	1,707
적출		금 일		30		18			4		3	5	30	30
		누 계		316		98			15		14	9	316	182	118	16
배수지 및 가압장 순찰
시설물명					구 분		용 량			적출 내용			처리 내용				비 고
대방배수지										관랑실 유입,유출관 도색작업			관랑실 유입,유출관 도색작업
유관기관 공사장 순찰 및 입회
구분	공사명				위 치			공사내용			시공사 (연락처)	적출내용	조치내용
순찰
입회
자체 조치실적					☆ 철개 고무링 교체 등 순찰반 자체 처리 실적을 기록
기 타

□ 세부내역 처리

처 리 현 황					시설물 점검 내용
구 분 내 역			적 출 (처 리)	누 계	◈ 관로순찰 점검내용 □ , □ ◈ 밸브 및 변실 점검내용 -성대로6사길4 외29개소 노후밸브 및 구형철개 교체 현장점검, - ◈ 소화전 점검내용 - - ◈ 배수지,가압장 점검내용 - 대방배수지 관랑실 유입,유출관 도색작업, ◈ 상수도철개소음 - ◈ ※
〔 관로 및 철개 〕
누 수				2
침하,돌출,매몰				36
소음,진동
포장 노면 침하				3
철개손잡이파손			8	355
철개파손
기 타
소 계(건)			8	396
〔 밸브 및 변실 〕
밸브	고장
	누수
	개폐불량			1
	기아박스이상(점검)
변실	사각철개			3
	불량철개파손			4
	변실불량
	토사유입			10
	침 수		7	405
	기 타
소 계(건)			7	423
〔소화전〕
소,불출수
자체 처리				2
소방서이첩				1
소 계(건)				3
〔배수지, 가압장, 지하철등 유관공사〕
배수지			1	106
가압장				4
유관공사장
소 계(건)			1	110
〔기타사항(민원처리 등)〕
철개민원		자체 처리		24
		담당자 이첩
		이 상 없 음
기 타
소 계(건)				24
계			16	953