문서번호	시설보수과-6316
결재일자	2014.8.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설보수과장
이동섭		김지환	08/18 신동헌
협조

『염천교 정밀안전진단 및 수색교외 7개소 정밀점검용역』

재하시험 계획 보고

2014. 08

서부도로사업소

(시설보수과)

『염천교 정밀안전진단 및 수색교외 7개소 정밀점검용역』

재하시험 계획 보고

□ 용 역 개 요

○ 용 역 명 : 염천교 정밀안전진단 및 수색교외 7개소 정밀점검용역

○ 용역기간 : 2014. 05. 15 ~ 2015. 01. 09

○ 계 약 자 : ㈜한국시설안전연구원

○ 계약금액 : 182,328천원

□ 재하시험 대상시설 현황

시설물명	위 치	연 장	폭(차선)	준공년도	종별
염천교	중구 의주로2가	52m	30.8m(7차선)	1978년	법정외
남산육교	중구 남산동 281	43m	25.6m(4차선)	1978년	법정외

□ 재하시험 계획

○ 일    시 : 2014. 8. 23(토) 01:30 ~ 05:30

- 8. 22(금) 시험준비(교량 하부 게이지 부착)

○ 시험항목

- 시설물의 실제 정적 및 동적거동 평가

- 변형률, 처짐, 진동 등에 대한 사용성 검토

- 시설물의 동적특성(진동수, 진동모드 및 감쇠비) 평가

○ 계측장비

- 염 천 교 : 변형률계 9, 처짐계 6, 가속도계 1

- 남산육교 : 변형률계 5, 처짐계 5, 가속도계 1

○ 시험차량

- 대상 교량이 3차선 이상 구조물로 정확한 Data 획득을 위하여 시험차량 2대 재하 (15톤 덤프 2대, 총중량 30톤)

130	320		180
L1	L2		L3

○ 시험구간

<염천교>

- 보수가 완료되어 외관상태 양호하며 구조적으로 문제없으므로 각 구조형식에 따라 슬래브(S2)와 아치구간에서 재하시험 실시

- Load Case 1~3 : S2경간 정모멘트부

- Load Case 4~6 : 아치구간 정모멘트부

<남산육교>

- 경간장이 가장 길어 구조적으로 불리한 S2경간에서 재하시험

- Load Case 1~3 : S2경간 정모멘트부

□ 교통통제 계획

구분	도로명 (노선)	시설물	통 제 방 법	통 제 시 간	비고
1	칠패로 (봉래~관훈선)	염천교	3분 통제 후 소통 반복 (정체 시 통제 해제)	‘14.8.23(토) 01:30~03:30	안전 진단
2	퇴계로 (도심순환도로)	남산육교	3분 통제 후 소통 반복 (정체 시 통제 해제)	‘14.8.23(토) 03:30~05:30	정밀 점검

□ 행정사항

○ 야간 교통 통제에 따른 남대문경찰서 교통통제 협의

붙임 : 염천교 및 남산육교 재하시험 계획서 1부.  끝.