문서번호	정수시설과-5085
결재일자	2014.8.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
강태환		현인식	08/18 임정규
협조
	주무관		김왕주

고압가스 안전교육 보고(2014년8월)

2014. 08

교육일시	2014.8.11(월) ～ 2014.8.14(목)
교육장소	풍납취수장 사무실 및 현장	교육강사	강태환
교육대상	취수장 근무자(A,B,C,D팀) 외 일근(강사 포함 10명)
교육시간	기관주관교육에 따른 학습시간 인정(2시간)
교육제목	독성가스의 종류 및 가스 누출시 누출경보기, 중화설비 운전 요령
교육내용
	독성가스 안전교육 □ 독성가스란? 공기 중에서 일정량 이상 존재하는 경우 인체에 유해한 가스로서 허용 농도가 200ppm 이하인 가스로서 우리나라에서 생산되는 독성가스 로는 암모니아(NH3) 염소(Cl2) 산화에틸렌(C2H4O), 일산화탄소(CO), 포스겐(COCl2), 염화수소(HCl) 등. □ 허용농도란? 건강한 성인남자가 1일 8시간 또는 1주 40시간의 평상 작업시 신체에 이상이 발생하지 않은 농도 □ 인지 및 작동방법 - 염소가스 누출감자기에 의한 시스템 주출감지장치 알람표시 및 경보 - 사무실 염소가스 누출 경보 울림 - 가스 누출 검지방법 : 암모니아수와 염소가스 접촉 후 백색연기 발생으로 확인(농도에 따라 발생량 증감) - 가스 누출경보 및 중화설비 자동 동작 (가스누출 우려가 있다고 판단시 수동으로 중화설비 운전) 상기와 같이 독성가스 안전교육을 실시하고 보고합니다. 붙임 : 1. 독성가스 안전교육 자료 1부. 2. 교육참석자 명단 1부. 끝.