문서번호	정수시설과-2089
결재일자	2014.8.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
변병수		윤종민	08/18 김동기
협 조
	주무관			김종수

뚝도정수센터 시설현대화 공사관련

배슬러지지 신설부지내 수목이식 및 제거계획 보고

2014. 09.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

뚝도정수센터 시설현대화 공사관련

배슬러지지 신설부지내 수목이식 및 제거계획 보고

현재 시행중인 시설현대화 및 고도정수처리시설공사와 관련 책임사업관리자로부터 배슬러지지를 신설하는 계획에 의거 부지내에 저촉된 수목을 제거 요청함에 따라 이를 검토하고 보고드림.

Ⅰ		현 황

□ 배슬러지지 전면부 저촉 수목현황(총 29주)

수목명	사 진	당초(설계)		변경(현황)		비 고
		규 격	수량(주)	규 격	수량(주)
산수유		R8	2	R15	2
		R7	1	R12	1
		R5	1	-	-
전나무		R15	2	R15	1
		R14	2	R18	2
		R11	1	R25	1
		R10	1	R35	2
왕벚나무		R9	1	B20	1
자귀나무		R6	1	R25	1
은행나무		R10	1	B15	1
뽕나무		-	-	H3.0	10

수목명	사 진	당초(설계)		변경(현황)		비 고
		규 격	수량(주)	규 격	수량(주)
쥐똥나무		-	-	H1.0	3	수형불량
대추나무		-	-	R15	1	고사
라일락		-	-	R15	2
		-	-	R20	1
총 계			15		29

□ 공사구간 및 수목 위치도

Ⅱ		문 제 점

□ 상기 저촉수목은  우리센터에서 보수과-3187(2010.10.26.)호로 전량 제거하도록 협의하였으나, 고사된 대추나무 및 수형이 불량한 쥐똥나무 외에는 수종이 좋고 수목상태가 양호하여 제거하기에는 아까운 실정으로 임시로 이식한 후에 조경수목으로 활용하는 방안이 필요한 실정임.

Ⅲ		처리 의견

□ 수목이식 및 제거 계획

- 고사된 대추나무 및 수형이 불량한 쥐똥나무를 제외한 수목에 대해서는 1차 농축조 옆으로 임시 이식하고 향후에 조경수로 활용함이 타당함.

수목명	변경(현황)		수목 처리계획	비 고
	규 격	수량(주)
산수유	R15	2	임시 이식
	R12	1	〃
전나무	R15	1	〃
	R18	2	〃
	R25	1	〃
	R35	2	〃
왕벚나무	B20	1	〃
자귀나무	R25	1	〃
은행나무	B15	1	〃
뽕나무	H3.0	10	〃
쥐똥나무	H1.0	3	제거	수형 불량
대추나무	R15	1	〃	고사
라일락	R15	2	임시 이식
	R20	1	〃

Ⅳ		조치 계획

□ 상기와 같은 우리센터의 의견을 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 감리단 및 시공사에 통보하여 고사된 대추나무 및 수형이 불량한 쥐똥나무를 제외한 수목을 임시 이식하고 향후에 조경수목으로 활용토록 조치코자 함.

붙 임 : 감리단 공문 1식.  끝.