시 행	안전관리과-3494	(		)
접 수		(		)
보존기간	년
결재일자	2014.8.22.
공개여부	대시민공개
수 신 자	토목부장

주무관	주무관	안전관리과장
박찬표	박수엽	08/22 박상태
협 조

건설공사장 기동불시점검 결과보고

[서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선공사〕

□ 점검일시 : 2014. 8. 22(금)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 안전관리과 박찬표, 박수엽

○ 공사현황 - 항타기 이동을 위한 분진방지망 보수중으로 금일 작업사항 없음. - 공정률 : 55%

○ 기타 안전관리에 관한 사항 (현장시정사항) - 현장주변에 설치된 공사안내표지판이 훼손 및 오염되어 있으니 운전자의 시인성이 확보될 수 있도록 정비바람.

○ 건설기계 안전에 관한 사항 (현장시정사항) - 항타기 전면유리가 파손되어 있으니, 보수 후 작업시행 바람. ※ 건설기계관리법 시행규칙 제27조

○ 가설통로 안전에 관한 사항 (현장시정사항) - 현장 입구 및 수방자재 보관함 전면이 우천으로 인해 통행에 어려움이 있으므로, - 현장 입구 도로의 표면은 장비 및 차량이 안전운행할 수 있도록 유지보수하여 주행 차량통행에 지장을 주지않도록 관리하고,
- 수방자재 보관함 전면은 우천시 신속한 수해예방활동을 위해 정비바람. ※ 가설공사 표준안전 작업지침 제25조 가설도로

○ 건설기계 안전에 관한 사항 (검토사항) - 항타기(경기23고5018) 후면의 발전기 고정용 H빔의 천공부에 볼트체결이 미흡하며, 장비관련 자료에는 볼트 체결갯수가 명시되지 않았으니, - 작업시 발전기 낙하사고 예방을 위해 볼트 추가 체결 등을 검토하여 항타기의 안전한 작업시행 바람. ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지)

○ 중량물취급 안전에 관한 사항 (현장시정사항) - 현장내 PHC 파일 등 자재 적치시 쐐기 등 전도 및 구름방지시설의 설치가 미흡하여, 건설장비 등 이동시 안전사고의 우려있음. ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조

○ 추락재해 예방에 관한 사항 (현장시정사항) - 항타기 리더 승강계단에 설치된 수직구명줄의 하부(H=3m)가 매듭으로 설치되어 근로자 통행시 안전대 착용이 어려우니, 1가닥으로 설치바라며, - 구명줄은 근로자 사용시 추락사고예방을 위해 기름때 등 제거 후 사용바람. ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제44조

○ 화재/폭발재해 예방 사항 (현장시정사항) - 항타기 운전석 및 측면에 락카를 다수 보관하고 있으니, 안전사고 예방을 위해 사용하지 않는 위험물은 위험물 저장소에 보관바람. - 아울러, 안전모는 근로자 건강보호 및 안전사고 예방을 위해 오염 또는 훼손되지 않도록 관리바람. ※ 건설안전 기본지침 공통-043

○ 건설기계 안전에 관한 사항 (현장시정사항) - 항타기와 같이 선회하면서 작업하는 건설기계의 후면에는 “작업반경내 접근금지”표지 설치 후 작업바람. ※ 건설기계관리법 시행규칙 제27조

□ 조치사항 : 지적사항에 대한 조치결과는 전 ∙ 후 사진을 첨부하여 부서장 보고 후 2014.8.29(금)까지 안전관리과로 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.