국회의원 요구 자료 제출

시 행	누수방지과-4910
결재일자	2014.8.25.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		누수방지과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장	상수도사업본부장	결재
이동욱		강신재	이규상	정득모	08/25 남원준
협 조
	급수부장				이상홍
	배수과장				이임섭
	주무관				신근호

제 목	국회의원 요구자료 제출 (요구번호 702번, 함진규의원) / (요구번호 703번, 김경협의원)

함진규(국토교통위원회, 새누리당, 경기 시흥갑), 김경협(국토교통 위원회, 새정치민주연합, 경기 부천시 원미구갑)국회의원이 요구한 자료를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 요구내용(동일건)

702번. 함진규 의원

서울시 상수도사업소가 관리하는 30년 이상 노후관 내지 미사용 폐관 현황 및                         보수계획

- 위 노후관 및 폐관 처리계획

703번. 김경협 의원

서울시가 관리하는 30년 이상 노후관 내지 미사용 폐관 현황 및 보수계획

- 이와 관련한 가장 최근에 작성한 종합대책 포함

붙 임 : 국회의원 요구자료 각 1부. 끝.

함진규 국회의원(국토교통위원회,새정치민주연합)

요구번호 : 702번

3번. 서울시 상수도사업소가 관리하는 30년 이상 노후관 내지 미사용 폐관            현황 및 보수계획

- 위 노후관 및 폐관 처리 계획

□ 30년 이상 노후 상수도관 현황은 아래와 같습니다.

구 분	계	아연도강관	PVC관	회주철관	강 관
30년 이상 노후 상수도관	526㎞	7㎞	4㎞	408㎞	107㎞

※ “노후관”이란 회주철관, 아연도강관 등 비내식성관으로 누수가 잦은 관, 구조적 강도가  저하된 관, 관 내부에 녹이 발생하여 녹물이 많이 나오는 관 등 수도관의 제 기능을   발휘하지 못하는 관을 말합니다.

- 환경부『상수도관망의 기술진단 범위 및 시행방법 등에 관한 고시』제2조 6항(‘07.1.22)

□ 미사용 폐관 현황은 아래와 같습니다.

○ 노후 상수도관 교체시 기존관은 전량 철거를 원칙으로 하고 있으나 기존관이 통신,      도시가스, 한전 등 타 시설물 아래 중첩 매설되어 있는 경우 또는 공사구간과 기존관의 노선이 다른 경우에는 부득이 철거하지 못하고 폐쇄 조치하고 있으며,

○ 미사용 폐관은 없으므로 보수하여 재사용할 계획도 없습니다.

□ 노후 상수도관 정비계획은 아래와 같습니다.

○ 서울시의 노후 상수도관 정비사업은 교체대상 13,728㎞ 중 ‘13년말 현재 13,192㎞       (96.1%)를 교체하여 마무리 단계에 있으며, 나머지 536㎞는 ’18년까지 연차별 정비       계획에 의거 교체할 계획입니다.

○ 향후 계획은 아래와 같습니다.

구 분	계	14년	15년	16년	17년	18년
연 장 (㎞)	536	63	100	120	125	128
소요예산 (억원)	6,220	733	1,130	1,416	1,458	1,483

※ 30년 이상 노후 상수도관(526㎞)과 노후 상수도관 향후 정비계획(536㎞)의 차인량은 30년이        도래되지 않은 부식에 취약한 아연도강관 2㎞, 구조적 강도가 약한 흑PE관 8㎞가 포함됨.

□ 이와 관련하여 작성한 노후 상수도관 정비계획은 붙임과 같습니다.

붙 임 : 노후 상수도관 정비계획 재수립(2014. 6. 18)1부. 끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (상수도사업본부)	누수방지과장	강 신 재
		배수과장	이 임 섭
	☎3146-1522	주무관	이 동 욱
	☎3146-1437	주무관	신 근 호
	작 성 일 : 2014. 8. 20

김경협 국회의원(국토교통위원회,새정치민주연합)

요구번호 : 703번

1번. 서울시가 관리하는 30년 이상 노후관 내지 미사용 폐관 현황 및 보수계획

- 이와 관련한 가장 최근에 작성한 종합대책 포함

□ 30년 이상 노후 상수도관 현황은 아래와 같습니다.

구 분	계	아연도강관	PVC관	회주철관	강 관
30년 이상 노후 상수도관	526㎞	7㎞	4㎞	408㎞	107㎞

※ “노후관”이란 회주철관, 아연도강관 등 비내식성관으로 누수가 잦은 관, 구조적 강도가  저하된 관, 관 내부에 녹이 발생하여 녹물이 많이 나오는 관 등 수도관의 제 기능을   발휘하지 못하는 관을 말합니다.

- 환경부『상수도관망의 기술진단 범위 및 시행방법 등에 관한 고시』제2조 6항(‘07.1.22)

□ 미사용 폐관 현황은 아래와 같습니다.

○ 노후 상수도관 교체시 기존관은 전량 철거를 원칙으로 하고 있으나 기존관이 통신,      도시가스, 한전 등 타 시설물 아래 중첩 매설되어 있는 경우 또는 공사구간과 기존관의 노선이 다른 경우에는 부득이 철거하지 못하고 폐쇄 조치하고 있으며,

○ 미사용 폐관은 없으므로 보수하여 재사용할 계획도 없습니다.

□ 노후 상수도관 정비계획은 아래와 같습니다.

○ 서울시의 노후 상수도관 정비사업은 교체대상 13,728㎞ 중 ‘13년말 현재 13,192㎞       (96.1%)를 교체하여 마무리 단계에 있으며, 나머지 536㎞는 ’18년까지 연차별 정비       계획에 의거 교체할 계획입니다.

○ 향후 계획은 아래와 같습니다.

구 분	계	14년	15년	16년	17년	18년
연 장 (㎞)	536	63	100	120	125	128
소요예산 (억원)	6,220	733	1,130	1,416	1,458	1,483

※ 30년 이상 노후 상수도관(526㎞)과 노후 상수도관 향후 정비계획(536㎞)의 차인량은 30년이        도래되지 않은 부식에 취약한 아연도강관 2㎞, 구조적 강도가 약한 흑PE관 8㎞가 포함됨.

□ 이와 관련하여 가장 최근에 작성한 종합대책은 붙임과 같습니다.

붙 임 : 노후 상수도관 정비계획 재수립(2014. 6. 18)1부. 끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (상수도사업본부)	누수방지과장	강 신 재
		배수과장	이 임 섭
	☎3146-1522	주무관	이 동 욱
	☎3146-1437	주무관	신 근 호
	작 성 일 : 2014. 8. 20