문서번호	도로시설과-14953
결재일자	2014.8.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		한강교량팀장	도로시설과장
전봉재		하현석	08/25 이용심
협조

세굴심도 측정장치 이전 설치완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8

도시안전설

(도로시설과)

세굴심도 측정장치 이전 설치완료 보고

한강의 홍수시 하상변화 추이를 파악, 한강 교량 유지관리에 활용하고자, 세굴심도 측정 장치를 설치완료하고, 측정 계획을 보고함.

□ 관련근거

○ 도로시설과-13115(2014.7.24.)호 : 세굴심도 측정장치 이전설치보고

□ 설치개요

○ 위 치 : 성수대교 교각 8번 상류측 좌, 우 각 1개소

○ 기 간 : ’14. 8. 4 ~ 8. 22(기간중 10일)

○ 방 법 : 우물통 기초 상부 및 교각 코핑부에서 이동용 윈치를 이용 작업

○ 장치 개요도 : 낙하추를 자유 낙하후 세굴측정

※ 낙하추 이동시 교각 코핑부에서 수동 윈치로 인발후 이동후 재 낙하

〈설치 개요도〉

□ 세굴심도 측정장치 운영계획

○ 하상 심도를 정기적으로 측정하되, Enet 발생시 추가 측정

○ 세굴심도 측정장치는 홍수에 의한 심도 변화를 측정하기 위한 것으로

평시와 홍수시 하상변화 비교분석

- 정기적 측정 : 매월 2회(15, 30일)

- 우천시 측정 : 팔당댐 최대(3,000㎥/sec 이상) 방류 후 익일 측정

※ 팔당댐 방류량이 3,000㎥/sec 이상 : 한강 수상구조물 및 선박 등 대피

□ 향후계획

○ 세굴심도 자료 수집 및 데이터 활용(방류량 및 수위 변화별 세굴심도 측정 등)

- 세굴심도 측정기간 : ’15년 하반기까지 운영.

첨부 : 1. 세굴심도 측정장치 사진대지 1부.

2. 팔당댐 방류량 관련 자료    1부. 끝.