심장충격기 점검표 (6–1호)				결재	담당자			진압3팀장			119안전센터장
천호119안전센터-4453					백지현			강대권			10/05 강성용
점 검 일 시	2021년 10월 2일		소방서/부서명	강동소방서 천호119안전센터
제품명(제조사)	zoll- x series		제조년일	2017년6월
제품시리얼번호	AR17F025220		차랑번호 (설치장소)	77더5122 천호 6-1
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			V
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			V				유효기간 : 2023.02.20.
- 1개이상의 여분 패드가 있음			V				유효기간 : 2023.02.20.
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			V
- 심장충격 패들 케이블
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			V
4. 배터리
- 완충되어 있음			V
- 완충된 여분 배터리 있음			V
5. 일회용품
- 심전도용 전극			V
- 기록용지			V
- 패들인 경우 전극용 젤리
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			V
- 심장충격 기능 이상 없음			V
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			V
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)							( 10 ) 회
점 검 자 계급 소방교 성명 백지현									백지현

심장충격기 점검표 (6-5호)				결재	담당자			진압3팀장			119안전센터장
천호119안전센터-4453					백지현			강대권			10/05 강성용
점 검 일 시	2021년 10월 2일		소방서/부서명	강동소방서 천호119안전센터
제품명(제조사)	zoll- x series		제조년일	2017년6월
제품시리얼번호	AR17F025226		차랑번호 (설치장소)	74거8781 천호6-5
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			V
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			V				유효기간 : 2023.02.20.
- 1개이상의 여분 패드가 있음			V				유효기간 : 2023.02.20.
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			V
- 심장충격 패들 케이블
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			V
4. 배터리
- 완충되어 있음			V
- 완충된 여분 배터리 있음			V
5. 일회용품
- 심전도용 전극			V
- 기록용지			V
- 패들인 경우 전극용 젤리
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			V
- 심장충격 기능 이상 없음			V
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			V
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)							( 10 ) 회
점 검 자 계급 소방교 성명 백지현									백지현

심장충격기 점검표 (펌뷸런스)				결재	담당자			진압3팀장			119안전센터장
천호119안전센터-4453					백지현			강대권			10/05 강성용
점 검 일 시	2021년 10월 2일		소방서/부서명	강동소방서 천호119안전센터
제품명(제조사)	CU-SPI		제조년일	2019년6월
제품시리얼번호	G1R18J265		차랑번호 (설치장소)	91주6705 천호펌프차
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			V
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			V				유효기간 : 2021.12.
- 1개이상의 여분 패드가 있음			V				유효기간 : 2022.04
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터
- 심장충격 패들 케이블
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			V
4. 배터리
- 완충되어 있음			V
- 완충된 여분 배터리 있음			V
5. 일회용품
- 심전도용 전극
- 기록용지
- 패들인 경우 전극용 젤리
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			V
- 심장충격 기능 이상 없음			V
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			V
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)							( 0 ) 회
점 검 자 계급 소방교 성명 백지현									백지현

끝.