“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	배수지·가압장 및 관말수도꼭지 잔류염소 측정결과 제출(9월)

1. 상수도 배급수시설 수질관리 업무지침(수질과 제6945호, 2017.8.21.)과 관련입니다.

2. 우리사업소 관내 배수지, 가압장 및 관말수도꼭지 잔류염소 측정결과를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 측정지점 : 총 23지점(배수지8, 가압장1, 수도꼭지6, 관말지역8)

나. 지점별 주기 및 측정방법

구 분		지점수	주기 및 측정방법	지점 상세내역
S W N (서울워터나우)	설 치	14	실시간 자동측정	배수지(7), 가압장(1), 수도꼭지(6)
	미설치	9	주1회 측정	배수지(1), 관말 수도꼭지(8)

붙임  배수지, 가압장 및 관말수도꼭지 잔류염소 측정결과(9월) 1부.  끝.

	강남수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),암사아리수정수센터소장(정수과장)
주무관	이승열		수질팀장	김미란		행정지원과장	10/05 이영세
협조자
시행	행정지원과-19388	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)	/
전화	3146-4742	/전송	02--3146-4778	/		/	부분공개(5)