문서번호	자원순환과-14473
결재일자	2021. 10. 12.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	자원회수시설관리팀장	자원순환과장
신정엽	조경방	10/12 정미선

노원자원회수시설 백필터 컨베이어 및

로타리밸브 교체공사 자체심사 결과보고

2021.  10.

자원순환과

노원자원회수시설

백필터 컨베이어 및 로타리밸브 교체공사

자원회수시설 백필터는 연소가스내 입자상물질인 먼지와 다이옥신류를 제거하는 설비로서, 기능이 저하된 컨베이어 등을 교체하여 소각로의 안정적인 운전에 만전을 기하고자 하는 공사 계약에 대하여 자체 심사결과를 보고드림

□ 자체심사 근거

서울특별시 계약심사 업무처리 규칙(계약심사 제외사업) 제4조 2호

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 백필터 컨베이어 및 로타리밸브 교체공사

❍ 공사기간 : 계약일로부터 ~ 11.28일 이내

※ 대정비기간 : 2021.10. ~ 2021.11.(예정)

❍ 사업내용 : 백필터 컨베이어 및 기계장치(로타리밸브, 슬라이드 게이트, 2-Way 댐퍼) 교체, 전기집진기 스크류 컨베이어 교체

❍ 점검결과 및 조치의견

- 백필터 컨베이어 하부에 설치되어 있는 로터리밸브, 슬라이드 게이트, 2-Way 댐퍼는 설비의 가동, 중지로노점 이하로 노출되면 수분에 의해 활성탄이 밸브 등 내부에 고착되므로 장기간 사용으로 인하여 재활용활성탄의 이송효율이 저하되어 있음.

- 전기집진기 호퍼에서 배출되는 비산재를 스크류 콘베어를 통해 비산재사이로로 이송되는 설비로서 1기당 1대가 설치되어 있으며, 이중 1호기는 콘베어 내부의 스크류 블레이드가 장기간 사용으로 마모가 진행되면서 비산재 배출효율이 저하되어 2021년도 4월 소정비기간에 긴급히 보수하였으나, 2호기 또한 동일한 문제로 보수가 필요한 실정임.

- 비산재가 원활히 배출되지 않을 경우에는 비산재가 설비 내부에 적체되어 막힘현상이 발생되므로 심할 경우 소각로 운전을 중지해야 할 사항이 발생될 수 있으므로 비산재의 원활한 배출을 위하여 백필터 및 전기집진기 콘베이어의 보수가 필요함.

○ 백필터 컨베이어, 로터리 밸브 및 전기집진기 이송컨베이어 보수이력

보수연도	보수기간	작 업 내 용	준공금액 (천원)
2021년	4/24~ 5/20	2호기 백필터 컨베이어(A1) 보수 및 전기집진기 비산재 컨베이어(C-810B) 보수	36,476
2017년	5/22~ 5/31	2호기 전기집진기 비산재 이송컨베이어 보수	19,195
2015년	11/16~ 12/12	2호기 백필터 로타리밸브 교체	19,909
2014년	4/10~ 5/30	전기집진기 및 백필터 컨베이어 보수	253,871
2014년	4/16~ 5/20	2호기 비산재 이송컨베이어 스크류 교체	13,809

□ 승인요청 금액 및 심사결과

단위 : 천원

구 분	심사요청 금액	심사결과 금액	절감액	절감률
백필터 컨베이어 및 로타리밸브 교체공사	*******	*******	*******	****

□ 향후일정

❍ 2021년 10월 : 운영사 승인통보 및 입찰공고

❍ 2021년 11월 : 보수공사 및 완료

□  행정사항

❍ 운영사 승인 통보

붙임 : 자체심사내역서 1부.  끝.