수질자동측정기 미설치 배수지

잔류염소 측정결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최성현	백종준	10/14 송종선

관내 수질자동측정기 미설치 배수지 3개소와 배수지 급수구역내 수도꼭지에 대한 잔류염소를 측정하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보고자 : 공업7급  최성현

□ 측정대상 : 수질자동측정기 미설치 배수지 3개소 및 관말 수도꼭지

□ 측정일자 : 2021.10.12. ~ 10.14.

□ 측정방법 : 3개조 편성, 주 1회 측정

- 1조(장래현, 최성현) : 수유5 배수지

- 2조(최성현, 윤동연) : 우이 배수지

- 3조(박순덕, 김진경) : 상계 배수지

□ 측정항목 : 잔류염소

□ 측정결과 : 적정(먹는물 수질기준 이내)

(단위 : mg/ℓ)

측정날짜 배수지명	10월 12일		10월 13일		10월 14일		수 계	비 고
	배수지	수도꼭지	배수지	수도꼭지	배수지	수도꼭지
수유5 배수지	0.27	0.21	-	-	-	-	구의아리수정수센터 (월계배수지)
우이 배수지	-	-	-	-	0.23	0.15	구의아리수정수센터 (월계배수지)
상계 배수지	-	-	0.18	0.16	-	-	강북아리수정수센터 (공릉배수지)

끝.