문서번호	하천관리과-13787
결재일자	2014.8.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		하천관리팀장	하천관리과장
윤희성		김준형	08/27 김용학
협조
	하천계획팀장		박영서

- 고덕천 고덕천교 재설치사업에 따른 -

하천심의 요청건 검토 보고

2014. 8

- 고덕천 고덕천교 재설치사업에 따른 -

하천심의 요청건 검토 보고

「하남선(5호선 연장) 기본 및 실시설계」용역 중 고덕천 고덕천교 재설치 사업과 관련하여 하천심의에 상정 요청한 사항을 검토 보고 드림

Ⅰ		사업개요

□ 사 업 명 : 고덕천 고덕천교 재설치 사업

□ 위    치 : 서울시 강동구 상일동역 사거리 인근

□ 사업규모

- 교량재설치 : 기존(2@27m=54.0m) → 재설치(2@27.5=55.0m), B=32.0m

□ 사업기간 : 2015. 1 ~ 2018.12 (도시기반시설본부)

- 위 치 도

Ⅱ		하천현황

□ 하 천 명 : 고덕천 (지방하천)

□ 기존 기본계획 : 반포천 등 5개 하천정비기본계획 (‘02. 12. 서울시)

□ 금회 수리검토 기본계획 : 탄천 등 12개 하천기본계획 (‘12. 5. 서울시,진행중)

- 교량재설치구간 수문현황

구 분	계획홍수량 (㎥/s)	계획홍수위 (EL.m)	비 고
기수립	137	19.84	50년빈도
금 회	220	20.66	80년빈도

Ⅲ		검토내용

□ 교량재가설에 따른 수리영향 검토

구분	기존 교량(가교)	재설치 교량
단면도
비 고	•기존 철교(가교) 철거 및 고덕천교 신설시 하천내 교각 단면적 축소에 의한 하천 통수 단면적 확대 효과로 홍수위 최대 0.02m 감소

□ 홍수위 및 여유고 검토

측점 (No.)	계획 홍수량 (㎥/s)	홍수위(EL.m)				기설제방고 (EL,m)		여유고(m)		비고
		계획 홍수위	금회홍수위
			설치전	설치후	수위차	좌안	우안	좌안	우안
2+109	220	20.53	20.53	20.53	0.00	21.69	25.28	1.16	4.75	강일3세월교
2+203	220	20.57	20.57	20.57	0.00	21.63	23.09	1.06	2.52
2+233	220	20.66	20.66	20.64	-0.02	21.90	22.68	1.26	2.04	가교 고덕천교 신설
2+297	220	20.73	20.73	20.71	-0.02	21.44	22.90	0.73	2.19	강일5징검다리
2+303	220	20.73	20.73	20.72	-0.01	21.43	22.95	0.71	2.23

□ 교각 세굴검토

- 100년 빈도 홍수사상 기준 총 세굴심 1.93m 발생함에 따라 하천설계기준(2009) 및  하천공사설계실무요령(2009)에 제시된 사항을 바탕으로 세굴보호공 계획을 수립함.

․ 총 세굴심 : 1.93m(100년 빈도 홍수 시 단면축소 0.06m, 국부세굴 1.87m)

․ 세굴보호공(사석보호공) : 사석직경 0.3m 이상, 포설범위 3.87m 이상

Ⅳ		조치계획

□ 하남선(5호선 연장) 기본 및 실시설계에 중 고덕천 고덕천교 재설치 사업을 계획하고 수리영향 및 세굴검토 등을 하였는 바

□ 고덕천 고덕천교 재설치에 대한 적정성 등을 심의위원 서면심사 후 지방하천심의에 상정코자 함.

붙  임 : 심의상정 자료 1부.  끝.