문서번호	토질재료시험과-3534
결재일자	2014.8.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토질재료시험과장	품질시험소장
문상묵		장동우	08/27 권영찬
협 조
	화학시험과장			구흥서
	주무관			이강일

외부시험기관 견학 결과 보고

2014. 8

서울시품질시험소

토질재료시험과

외부 시험기관 견학 결과 보고

서울시 아스콘포장 유지보수공사 시방서가 2014. 4 개정됨에 따라 신규 시험 종목 확대 등으로 시험방법 및 장비 관리 요령 습득을 위하여 아래와 같이 외부 시험기관에 견학하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		관 련 근 거

외부 시험기관 견학 계획(토질재료시험과-3093(2014. 8. 4)

Ⅱ		견 학 현 황

일  시 : 2014. 8. 5

장  소 : 화학융합시험연구원, 한국건설기술연구원

내  용 : 아스팔트포장유지보수공사시방서 개정으로 인한 신규 시험항목의 시험방법 및 장비관리 요령 습득 등

참석자 : 5인(화학시험과장, 이상염, 문상묵, 오화철, 한인선)

Ⅲ		보 고 내 용

현장 견학 결과

○ 기타 시험 종목에 대한 의견교환 및 실습을 통하여 품질시험에 대한 사명감, 자부심을 느끼는 계기가 되었음

○ 품질시험 종목의 장비가 고가이고 시험과정이 복잡하고 정밀을 요구하는 부분이 있어 향후 품질시험종목 고시기간 동안 외부기관에 협조 요청하여  신규 시험종목에 대한 교육이 필요함

○ 신규 시험종목 증가로 인한 소요 인력 검토 필요

○ 시험장비 및 시험현황

동적수침피복율 시험기	간접인장강도 시험기	3점휨 유변시험기	점도 시험기

신규 품질시험 종목 증가에 따른 필요 인력 분석

○ 품질시험 종목별 시험 소요시간 분석 비교

시험종목	화학융합연구원	건설기술연구원	자체분석	비고
인화점	2시간	3시간 이상	4시간
점도	3주(외부위탁)	4시간	3.5시간
동적전단강도	3주(외부위탁)	2시간	2시간
질량손실	3주(외부위탁)	7시간 50분	8시간
휨크리프강성	3주(외부위탁)	2시간	2시간
동적수침후 피복율	67~119시간	-	30.7시간
편장석률	27시간	-	10.5시간
인장강도비(TSR)	26시간	-	10.2시간
변형강도(MPa)	1시간	-	3.6시간
시험요원(소요인원)	2인	-	-(4인)

○ 기타 적용 요인 분석

- 아스팔트 혼합물 시험횟수

구분	평균	계	2011년	2012년	2013년	2014.7	비고
횟수	209.25	837	200	173	324	140

- 골재 시험횟수

구분	평균	계	2011	2012	2013	2014.7	비고
횟수	20.25	81	24	16	15	26

○ 소요 인력 현황

구 분			년간소요시간	소요인원	비고
토목직	계			1.9명
	골 재	동적수침후 피복율	37,260분(77.6일)	0.3명
		편장석률	12,758분(26.6일)	0.1명
	혼합물	인장강도비(TSR)	128,898분(268.5일)	1.1명
		변형강도(MPa)	46,872분(97.7일)	0.4명
화공직	계			2.2명
	화 학 (아스팔트)	인화점	50,220분(104.6일)	0.3명
		점도	43,943분(91.5일)	0.4명
		동적전단강도	25,110분(51.3일)	0.3명
		질량손실	100,440분(209.3일)	0.9명
		휨크리프강성	25,110분(51.3일)	0.3명

○ 산출근거

- 골재시험, 아스팔트 혼합물 시험의 3년간 평균건수(별첨)

- 종목별 시험시간 : 별첨 세부산출근거 참조

Ⅳ		행 정 사 항

○ 필요한 충원인원 보충 요청

별 첨 : 1. 시험종목별 3년간 시험실적

2. 종목별 세부산출근거.  끝.