보라매공원 수경시설 점검 및 관리일지(8/23)

주무관	시설팀장	공원운영과장		결재
김영립	백운도	08/28 代임예순
협 조

2014년 8월 23일(토) 날씨 : 맑음

관리인원	계			공무직
	1			1
관리 및 작업내용	○ 공휴일 공원 이용객 증가에 따른 상부수조 및 계류 및 퇴수, 청소, 용수교체= 자체인력(오후) ○ 바닥 이끼제거 , 부유물 제거 ○ 안전사고 예방계도 ○ 탈의실 청소 ○ 서문폭포, 벽천폭포 부유물제거 ○ 음악분수 주변 청소 등
음악분수 가동시간	바닥분수 가동시간				서문폭포 가동시간		벽 천 가동시간					생태연못계류 가동시간		와우산, 북동산계류 가동시간
12:00~12:50 17:00~17:20 19:00~19:20 20:00~20:50	12:00~12:30 13:00~13:30 14:00~14:30 17:00~17:30				08:00~09:00 12:00~13:00 18:00~19:00		11:00~12:00 13:00~14:00 18:00~19:00					12:00~19:30		미가동
구 분			점 검 사 항							점 검 결 과			비 고
시설점검 이상유무		분전반 계기류 지시 및 표시등 상태								○
		모터-펌프 작동상태								△			벽천폭포 펌프2개 모터3개 고장
		자동제어기기 작동상태								○
		배관 및 설비시설 이상유무								○
		조명상태 이상유무								△
청 소		주변청소 상태								○
설비 안전점검		설비등 안전점검								○
소독, 위생		소독 위생상태								○
저수조 청소		저수조 청소상태								○
수질검사[수시]		수소이온농도(5.8~8.6)						7.4		탁 도(NTU) (4이하)						0.09
수질검사[정기]		수소이온농도(5.8~8.6)								탁 도 (NTU) (4이하)
		대장균군(10㎖*5tube)						200이하		과망강산칼륨(㎎/m)
										질산성 질소
										레지오넬라균
특이사항		- 이용객 증가에 따라 휴대용 수질 측정기 측정 탁도 기준기에 도달하여 퇴수, 청소 용수교체

※ 점검결과( 양호:○  보통:△  불량:×)