문서번호	급수운영과-18553
결재일자	2021. 11. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

						시 민
주무관	급수운영팀장		급수운영과장		강동수도사업소장
곽미숙	임인택		김종원		11/15 김명용
협 조
	행정지원과장					代이영경
	요금과장					代김덕기
	현장민원과장					송정자
	시설관리과장					이규희
	주무관					최철우

2021년 겨울철 급수대책 추진계획

2021. 11.

강동수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

목    차

Ⅰ.	추진개요			1
	□	추진방향		1
	□	추진기간 및 기후전망		1
Ⅱ.	추진계획			2
	□	24시간 안정적 급수체계 구축		2
		□-1	상황별 대응단계 및 비상근무체계 구축	2
		□-2	상황별 급수공급 중단 시 비상급수 대책	3
	□	수도계량기 동파 대책 및 예방		5
		□-1	동파예방을 위한 동파 예방사업 추진	5
		□-2	신축 공사장 지속 관리	6
		□-3	신속한 동파 복구체계 유지	7
		□-4	시민과 소통하는 동파예방 홍보 추진	10
	□	수도관 동결 예방 및 복구		12
	□	주요 시설물 및 공사장 안전관리		13
		□-1	상수도 시설물 안전점검	13
		□-2	상수도 공사장 안전점검	14
Ⅲ.	행정사항			15

2021년 겨울철 급수대책 추진계획

겨울철 한파로부터 수도계량기 동파 및 수도관 동결을 예방하여 시민불편을 최소화하고, 24시간 안정적 급수체계를 유지하고자 함

Ⅰ		추 진 개 요

1		추진방향

목표		안정적인 아리수 공급 및 급수불편 최소화

중점추진사항

1	24시간 안정적 급수체계 유지

2	수도계량기 동파 예방 및 대책

3	수도관 동결 예방 및 복구

4	주요 시설물 및 공사장 안전관리

2		추진기간 및 기후전망

□ 추진기간 : 2021. 11. 15. ~ 2022. 3. 15.(4개월)

□ 기후전망[기상청 2021년 겨울 기후전망(’21. 8. 23.)]

기온	평년(0.1~0.9℃)과 비슷하겠으나, 겨울철 전반에는 평년보다 낮은 경향을 보이겠으며 전반적으로 기온변화가 크겠음.
강수량	평년(71.2~102.9㎜)과 비슷하거나 적겠으며, 찬 대륙고기압 확장 시 다소 많은 눈이 내릴 때가 있겠음.

Ⅱ		추 진 계 획

1		24시간 안정적 급수체계 유지 <급수운영과>

□ 단수발생 시 신속한 상황처리를 위한 비상근무체계 구축

□ 안정적 수돗물 공급을 위한 상황별 비상급수대책 수립

1-1	상황별 대응단계 및 비상근무체계 구축

□ 단수발생 시 상황처리를 위한 운영체계 구축

○ 단수 상황처리 절차

상황접수 (수도사업소)		상황전파 (비상연락망)		○상황실 설치 - 사업소 및 현장 ◦급수지원 담당자 지정 - 급수차, 병물아리수 등 ◦임시급수대 설치		상황 종료 (완료 보고)
				◦본부 급수지원 - 급수차 동원 - 병물아리수 지원

○ 단수 등급별(규모) 상황처리 계획

등급	상 황 발 생	상 황 처 리
1단계	단수발생 100세대 미만	◦상황총괄 및 현장지휘 : 지역담당과장 ◦급수지원 : 급수차 동원, 병물아리수 지원, 임시급수대 설치 등 ◦지도감독 : 배수과장(급수지원 : 배수과, 생산관리과)
2단계	단수발생 100 ~ 500세대 미만 (고지대지역 고립시 포함)	◦상황총괄 : 사업소장 ◦현장지휘 : 지역담당과장 ◦급수지원 : 급수차 동원, 병물아리수 지원, 임시급수대 설치 등 ◦지도감독 : 급수부장(급수지원 : 배수과, 생산관리과)
3단계	단수발생 500세대 이상 (고지대지역 고립시 포함)	◦상황총괄 : 사업소장 ◦현장지휘 : 지역담당과장(사업소) ◦급수지원 : 급수차 동원, 병물아리수 지원, 임시급수대 설치 등 ◦지도감독 : 부본부장 - 급수부장(급수지원 총괄), 생산부장(병물아리수, 급수지원), 시설관리부장(시설복구 지원)

1-2	상황별 급수공급 중단 시 비상급수 대책

□ 정수센터 급수공급 중단 시

○ 타 정수센터로 수계 전환하여 비상급수 공급

정수센터	지원 정수센터	비상급수 운영 계통도
광 암	암사
구 의	뚝도, 암사, 강북
뚝 도	구의, 암사, 강북, 영등포
영등포	암사, 강북
암 사	구의, 뚝도, 영등포, 강북, 광암
강 북	구의, 뚝도, 영등포, 암사

<강동수도사업소 공급량 현황 및 전망(11월 ~ 다음년도 3월)>

연 도 구 분	2018	2019	2020	2021. (10월말)	21.11.~22.3.(전망)	비 고
일평균공급량 (천㎥/일)	324	330	326	323	326	5개월 평균 (11월~다음년도3월)

○ 급수 대책

- 인근 정수센터의 수돗물 생산량을 늘려 보충 공급

- 정수센터 간 설치된 비상관로를 활용하여 신속한 수계전환 공급

- 고지대 등 수계전환이 불가능한 지역은 급수차 및 병물아리수 공급

□ 가압장․배수지 급수공급 중단 시

○ 시설현황 (배수지 4개소, 증·가압장 8개소)

배수지					증․가압장
계	지역	1차	2차	3차	계	가압장			증압장
						소계	유인	무인
4	2	2	-	-	8	3		3	5

※ 지역배수지(정수장→직송) : 오금,길동, 1차배수지(지역→1차) : 거마,위례

○ 급수 대책

- 수계 간 제수밸브 등을 조절하여 배수지 간접 급수공급을 직결급수로 변경

- 관련 배수지를 최대한 활용하여 급수하고 인접 정수센터(배수지) 연결 관로를 통해 수계전환

- 고지대 등 수계전환이 불가능한 지역은 급수차량 및 병물아리수 지원

□ 급수차 점검, 병물아리수 확보 등 비상급수 지원 대비 철저

○ 급수차 상시 기동상태 유지 및 병물 아리수 적정량 확보

- 사업소 보유 급수차량 : 2.5톤 1대(차량번호 85라 1117)

- 필요시 사용협조(수도사업소 → 강남·동부 2.5톤 각 1대)

○ 사업소 관내 소방차(10대) 활용

- 필요 시 사용협조(수도사업소 → 관할 소방서)

- 소방서 물탱크 차량 보유 현황 : 10대(송파 5대, 강동 5대)

○ 유사시 비상 물탱크(3톤×10개) 및 이동식 급수팩(3톤×20개) 지원 활용

<강북정수센터 보관>	<자재센터 보관>

○ 고층 아파트 비상 급수지원 시스템 활용

<급수지원시스템 계통도>	<급수차 후면 고압펌프 설치상태>

※ 10층까지 출수, 10층 이상은 소방펌프차 지원받아 복구 시까지 급수

○ 혼탁수 예방 사전 조치

- 탁수발생이 예상되는 지역과 관말정체 지역에 대하여 사전 퇴수 실시

2		수도계량기 동파 대책 및 예방 <현장민원과>

※ 수도계량기 동파대책 세부 추진계획 별도 수립(현장민원과-14230호, ’21.11.2.)

□ 동파예방을 위한 동파예방사업 추진

□ 동파에 취약한 신축 공사장에 대한 동파예방 지속관리

□ 신속한 동파 복구체계 유지

□ 시민과 소통하는 동파예방 홍보 추진

[최근 5년간 겨울철 동파․동결 발생 현황]

구 분	‘21/20년	‘20/19년	‘19/18년	‘18/17년	‘17/16년
최저기온	-18.6℃	-11.8℃	-14.4℃	-17.8℃	-12.6℃
-10℃ 이하	14일	3일	9일	24일	5일
동파건수	570	25	173	705	15
동결건수	3	-	-	2	-
1일 최대동파건수	83	3	24	68	3

2-1	동파예방을 위한 동파 예방사업 추진

[동파안전계량기 설치]

□ 추진방향

○ 동파관리수전(최근 10년간 동파발생 수용가) 중 ’21년 만기대상 교체

○ 동파 취약세대 일반 계량기 교체

□ 추진현황

○ 동파안전계량기 배정 : 2,020개

- 동파취약 1,240개 설치완료, 700개 확보(동파 교체 대비수량)

□ 추진계획

○ 동파 취약세대 사전 교체(~ ’21.11.30.)

○ 동파 발생 시 동파안전계량기로 우선 교체(’21.12.1.~’22.3.15.)

- 동파안전계량기 교체 후 자체보온재 설치<서울시설공단>

- 동파수전 보온재 상태 기록, 사진 촬영 후 사업소로 제출<서울시설공단>

- 동파 수전 및 보온재 상태 등 전산입력<수도사업소>

[보온재 설치]

□ 추진방향

○ 벽체형 수전은 복도식 아파트와 계단식 연립·다세대 주택이 동파에 취약하므로 PE 보온재·계량기 자체 보온재 우선 설치

<보온재 설치 전>	<계량기 자체 보온재>	<벽체형 계량기함 PE 보온재>

□ 추진현황

○ 맨홀형 계량기함 PE 보온재 360개소 설치 완료(’21.1~10월말)

[보온덮개 설치]

□ 추진방향

○ 동파 취약 복도식 아파트 등에

보온덮개 설치

□ 추진현황

○ 보온덮개 배부 부착 : 고덕동 대우아파트 등 53개소 18,380세대

연립, 단독 등 1,500개소

□ 추진계획

○ 보온덮개 배부 확인 : 2021.11.22.(월)~11.26.(금)

○ 교육 및 홍보 : 수도계량기 동파예방 홍보자료 우편 발송

○ 검침 중지    : 보온덮개 설치 후 ~ ’22.3.15.(요금과 협조)

2-2	신축 공사장 지속 관리

□ 추진방향

○ 동파에 취약한 신축공사장 지속관리

<보호통 분실>	<보호통 훼손․노출>	<계량기 노출>

□ 추진현황

○ 관내 공사현장 현황 파악(송파구, 강동구 신축 공사현장)

□ 추진계획

○ 점검기간 : 2021. 11. 29.(월)~12.3.(금)

○ 수도계량기 동파예방 요령 안내를 통한 지속 관리

- 공사장 수도계량기 및 보호통 관리의무 강화 및 계량기 동파 시 변상대금 부과 안내

○ 동파예보 경계, 심각 단계시 동파예방 문자 메시지 전송

2-3	신속한 동파 복구체계 유지 <급수운영과>

□ 겨울철 급수대책 상황체계 구축·운영

○ 추진기간 : ’21.11.15. ~ ’22.3.15.(4개월)

○ 동파예보 단계별 근무체계

예보단계	관 심	주 의	경 계	심 각
판단기준	–5℃이상	–5℃미만 ∼ -10℃이상	-10℃미만 ∼ -15℃이상 (2일 이상 지속 예보)	-15℃ 미만 (2일 이상 지속 예보)
근무체계	부서별 자체 상황 유지 (야간은 당직근무로 대체)		상황실장 주간(과장)/야간(당직사령) 평일야간(18시~22시), 휴일 주.야간(09시~22시) ※경계단계 탄력적 운영	상황실장 주간(과장)/야간(총괄반장) 24시간 2교대 근무 (09:00~18:00, 18:00~익일09:00)

☞ 경계․심각단계 상황실 근무자는 일자별 근무명단 별도편성(붙임2-1)

※ 야간·주말 비상근무 시 ‘지방공무원 복무규정 제4조(시간 외 근무 및 공휴일 등 근무) 제2항에 근거하여 시간 외 근무 및 대체휴무 시행

□ 주요 임무

- 동파․동결․누수 등 피해현황 및 조치사항 접수·기록 관리

- 동파계량기 교체 및 동파예방 조치

- 겨울철 급수대책 일일 상황 보고(일 2회 05시, 17시 기준)

□ 상황실 구성 및 운영

○ 상황실 운영 체계도

				상황실장(과장)
현장 총괄반				상황 처리반				계량기 교체반
‣ 상황조정･통제 및 홍보 ‣ 행정, 민원접수 및 상황전달				‣ 동결, 누수복구 등 상황 처리 ‣ 급수운영(비상급수지원)				‣ 동파계량기 교체 ‣ 동파예방 조치 및 홍보

○ 계량기 교체원 현황 : 사업소 2명, 서울시설공단 7명

□ 상황실 운영계획

○ 일일 동파사항 및 동결 상황보고

- 평일 주간: 급수대책 담당자 17시

- 평일 야간: 당직자 05시

- 휴일 주.야간: 당직자 일2회(주간 17시, 야간 05시)

○ 시간외 근무 인정

- 평일 야간근무(18시~24시)에 대하여 초과근무 4시간 인정

- 평일 야간근무(00시~09시)에 대하여 대체휴무 또는 초과근무 4시간 인정

※ 토,공휴일 근무자는 6주 이내에 대체휴무 사용 가능

※ 18시~24시 시간외 근무자는 반드시 초과근무 지문인식기 테그

- 대상: 비상 근무자, 현장민원과 계량기 교체원

○ 비상근무발령시 급식비 지원

- 근무자 지정식당(1인 1식. 8,000원) 이용

- 심각단계 야간근무시 1인 2식 제공(석식, 조식)

□ 계량기 동파 발생시 긴급 복구계획

○ 동파 다량 발생에 따른 서울시설공단 처리 지연 시 지원 인력 투입

서울시설공단 <계량기 교체원>		관련업체 <연간단가계약업체>		수도사업소 < 현장민원과 >
<평 일>		○ 누수복구, 급수공사, 시설물공사 등 사업소 연간단가 업체 활용 ○ 야간 : 동파 교체 <누수복구 업체> ○ 동파 다량 발생 시 평일 및 휴일 주간 교체 지원 <급수공사, 시설물공사>		○ 동파 다량발생으로 시설공단, 사업소 연간단가계약업체 등 민원처리 지연 시 사업소장의 명령에 따라 사업소 직원 투입 ○본부 지원인력 요청
○ 주간위주 근무 - 기온 무관 : 09시∼18시 (단, 한파로 교체 대상 동파계량기 증가 시 주 52시간 내에서 야간근무 실시) ○ 동파계량기 교체 우선으로 하고, 없을 경우 만기계량기 교체
< 휴 일>
○ 주간위주 근무(사업소별 2명 근무) - 기온 무관 : 09시∼18시 (단, 한파로 교체 대상 동파계량기 증가 시 주 52시간 내에서 야간근무 실시) ○ 동파계량기 교체를 우선

※ 주간: 09시 ∼ 18시, 야간: 18시 ∼ 익일 09시

○ 동파 상황 단계별 자동조치 시행 (총괄 : 현장민원과)

- 시설공단 교체 절대량을 고려하여 단계별 상황에 따라 조치시행

- 사전 준비 사항

□ 직원 투입고려 공구류(스패너)등 분량 확보 완료 : 20개조 이상 확보

□ 직원 및 업체 동원 지정 : 급수운영과, 시설관리과

-  관심 ·주의단계(-10℃ 이상): 시설공단에서 전량 처리

-  경계단계(-15℃ 이상): 시설공단 전량 처리 및 현장민원과 교체 지원

□ (필요 시) 관련업체 투입 (급수운영과, 시설관리과)

-  심각단계(-15℃ 미만): 연간단가계약업체 투입 (급수공사,시설물,누수복구)

□  최소 200개 이상 동파 발생시

□ 4단계(심각) 해제이후 동파 미교체량이 해소되지 않을 경우 포함

-  4단계 업무시 전산처리 인원 지정 : 현장민원과

□ 지정 인원 : 주·야 각 1인

※ 민원 등 긴급성을 요하는 경우 변동될 수 있음

- 동원업체 현황(연간단가 계약업체)

연번	업체명	공사지역	현장소장	인원	연락처	담당지역 (주관부서)
1	용은씨엔씨	급수공사 (마천동 외 14개동)	박용철	4명	*************	송파구 (급수운영과)
2	진아기계	급수공사 (송파동 외 11개동)	양진석	4명	*************
3	합정이엔씨	시설물공사 (송파구 전지역)	박선정	2명	*************
4	서원진흥건설	급수공사 (천호동외 7개동)	정경호	4명	*************	강동구 (시설관리과)
5	진명환경산업	급수공사 (성내동외 9개동)	박상인	3명	*************
6	용중건설	시설물공사 (강동구 전지역)	이헌승	2명	*************

※ 누수복구 공사업체는 야간 계량기동파 민원접수 시 처리

2-4	시민과 소통하는 동파예방 홍보 추진 <현장민원과>

□ 검침원 검침 시 동파예방 안내문 배부

안내문	포스터

○ 제작수량 : 안내문 15만부, 포스터 3백부

○ 배부방법 : 시설공단 검침원 활용, 복도식 아파트 점검시 배부

○ 배포기간

- 11~12월 고지서 송달 시

□ 매스컴 이용 적극 홍보 <행정지원과 주관>

○ -10℃ 미만 시 관내 유선방송 및 지역신문에 동파예방 홍보 요청

○ 방송 안내문

․동파예보 경계단계 발령. 현재 서울 최저기온 –10℃ 미만. 야간이나 잠깐 외출 시 수도꼭지를 약간 틀어 물이 조금씩 흐르게 하고, 언 수도계량기는 따뜻한 물수건을 사용하거나 미지근한 물부터 점차 따뜻한 물로 녹이기 바랍니다.

□ 유관기관 홍보 요청

○ 대상기관 : 송파구청, 강동구청, 딜라이브 등 지역방송

○ 홍보기간 : ’21.11월 ~ ’22.2월

○ 홍보방법 : 한파시 동파예방 방법 및 동파예방 자막송출 요청

□ 동파 취약 세대 통합메시지 발송 : 지속 추진

○ 대    상 : 동파취약 복도식 아파트, 신축 공사장 등

○ 발송시기 : 영하 10℃ 미만 시

□ 공동주택 관리사무소 안내방송 협조요청 : 지속 추진

○ 대    상 : 복도식 취약 아파트 53개소 단지

○ 발송시기 : 영하 5℃ 미만 시 관리사무소에 홍보 요청

□ 공사장 동파관리 강화 홍보(관리소홀시 변상대금 부과)

○ 건설협회‧조합 및 각 공사장에 홍보물 배부

○ 보온관리 철저, 공사 중단시 계량기내 퇴수 조치 등

□ 동파예보 단계별 홍보체계

○ (관심) 홍보매체를 통하여 동파예방 홍보 요청

- 홈페이지, SNS 계정으로 이벤트와 동파예방 동영상 홍보

○ (주의) 공동주택 안내방송 및 공공기관 홈페이지를 활용한 홍보

- 공동주택에서 보온상태를 점검할 수 있도록 안내방송 요청

- 공공기관 홈페이지에 동파예방법 및 단계별 시민행동요령 게시 요청

○ (경계) 지상파(TV 등)에 자막 요청, 아파트·공사장에 문자안내

- 지상파(TV 등)에 자막방출 요청

<수도계량기 동파예방> 수돗물을 가늘게 흘려만 주어도 수도계량기 동파를 예방할 수 있습니다.

- 공동주택 관리소장에게 문자 발송하여 안내방송 요청

영하 10℃미만으로 떨어질 것으로 예보됨에 따라 장시간 물을 사용하지 않을 경우 동파될 수 있으니 수도꼭지를 조금 열어 물을 흘려 동파를 예방하여 주시기 바랍니다.

- 공사현장 관리자에게 문자 발송하여 수도계량기 동파예방

영하 10℃미만으로 떨어질 것으로 예보됨에 따라 수도계량기가 동파될 수 있습니다.

보호통과 계량기 보온조치 및 관리가 잘 되었는지 점검하여 주세요.

계량기 관리소홀로 동파가 발생할 경우 변상대금이 부과될 수 있습니다.

○ (심각) 재난문자 전파, TV 등 자막방출, 보도자료 제공

- 영하 15도 미만 심각단계 장기지속 예상 시 긴급재난문자 발송

기상청 예보		긴급재난문자 작성		발송승인		발 송
□-15℃ 이하 2일 이상 지속 전망시		□대상 : 시민전체 □내용 : 표준문안		□市 안전총괄실 (시 재난상황실)		□재난문자 발송

3		수도관 동결 예방 및 복구 <급수운영과, 시설관리과>

□수도관 동결 복구인력 및 장비 사전 확보로 신속한 복구체계 유지

□ 수도관 동결 발생현황

○ 강동수도사업소 최근 3년간 3건 동결 발생

□ 동결 복구장비 및 인력확보

○ 복구장비 현황

굴삭기	발전기	전기식 해빙기 (사업소/업체)	스팀식 해빙기 (사업소/업체)
13대	5대	15대 (9대/6대)	11대(6대/5대)

○ 복구인력 및 업체 현황

계	수도관 해빙 업무		누수 복구 업무
	사업소	업체	사업소	업체
41명	8명	19명(6개 업체)	2명	12명(1개 업체)

○ 상황실 동결반 운영

구 분	관 심	주 의	경 계	심 각
대기자	주간 : 평시 업무체계 유지 야간 : 당직원 대기		주간 : 평시 업무체계 유지 야간 : 2명	주간 : 평시 업무체계 유지 야간 : 4명

- 복구인력 및 장비 : 급수공사, 누수복구, 시설물 연간단가업체 활용

○ 동결 수도관 복구방법

-  수도관 동결 민원 신고 즉시 현장에 출동

□ 수계조절요원 및 순찰 차량에 해빙기를 비치하여 동결민원 발생 즉시 조치

-  동결 발생 원인에 따라 신속한 해빙 및 재발 방지 조치

□ 심도 부족으로 인한 동결 시 해빙 조치 후 재시공 또는 보온재 보강 실시

□ 노출 상수관로 동결 시 해빙 조치 후 보온재 보강

□ 수요가의 옥내배관 동결은 인근 지역 설비업체를 통해 해빙토록 안내

4		주요 시설물 및 공사장 안전관리 <급수운영과, 시설관리과>

□ 배수지·가압장 주요시설물 및 노출 상수도관 안전점검 실시

□ 송배수관 및 배급수관 정비공사 현장 안전점검 실시

4-1	상수도 시설물 안전점검

□ 점검계획

○ 점검대상

배수지	증·가압장			노출 상수도관		상수도공사장 (진행중)
	계	유·무인	증압	현수관로	공동구
4	8	3	5	1개소 (0.02km)	1개소 (6.6km)	1

○ 점검기간 : ’21. 10. 25.(월) ~ 11. 12.(금)

○ 점 검 반 : 본부와 사업소 담당자 합동점검

○ 점검방법 : 사업소 자체점검 후 본부와 합동점검

점검분야	점 검 내 용
배수지· 올림터 등 시설물 분야	· 구조물 균열, 파손, 누수여부 등 시설물 안전상태 · 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면, 배수관로 등 안전상태 · 배수지 유·출입 밸브, 수위계 작동, 방충망 관리상태 등 · 아리수올림터 기전설비 작동 및 관리상태
공동구 등 노출 상수도관 분야	· 상수도관 노출 등 보온조치 상태 · 관 지지대 및 도장상태 이상 유무 · 상수도관, 밸브 등 상태 점검 · 누수발생 및 기타 위험요소 발생 여부 확인
지하철 공사장 등 노출관로 분야	· 관로 연결부위 상태와 누수발생 여부 점검 · 공사장 현수관로 주변 배수처리 및 타 시설물 설치 안전 여부 · 공사장 절개지 및 절·성토 비탈면 유실방지(안전관리 계측기 포함) · 도장상태 이상 유·무와 접합부 이완상태

□ 점검결과 : 특이사항 없음

○ 경미하거나 긴급한 정비사항은 즉시 보수 조치

○ 보수에 장기간 소요되는 경우 안전사고 및 급수에 지장이 발생하지 않도록 응급조치 후 보수완료까지 주기적 점검

4-2	상수도 공사장 안전점검

□ 2021년 공사시행 현황

○ 단위공사 5건 중 4건 완료, 1건 진행 중

연번	공 사 명	규 모	비고
1	송파동 186-3외 3개소 배급수관 정비공사	Ø80~300 L=783.1m	완료
2	천호동 48번지외 5개소 배급수관 정비공사	Ø80~200 L=713.5m	완료
3	마천로 송배수관 정비공사	Ø400 L=420m	완료
4	올림픽로 송배수관 정비공사	Ø800 L=700m	진행중
5	(사고이월)올림픽로 송배수관 정비공사	Ø800 L=230m	완료

□ 점검개요

○ 기    간 : ‘21. 10 ~ 12월

○ 점검대상 : 송배수관 및 배급수관 정비 공사장

- ‘21년 올림픽로 장기사용 송배수관 정비공사 1건

○ 점검방법 : 본부(주관부서, 안전조사과) 및 사업소 합동 점검

○ 점검내용

- 건설현장 겨울철 안전관리 대책 수립 여부 및 안전조치 현황 점검

- 폭설, 한파, 결빙 대비 제설장비(빗자루, 넉가래 등) 및 제설자재(염화칼슘, 모래함) 비치 관리 여부 점검

□ 향후계획

○ 주요 지적사항 즉시 보완조치 및 주관부서 확인점검 실시

Ⅲ		행 정 사 항

□ 겨울철 급수대책 사전대비(준비) 철저

○ 겨울철 급수대책 추진계획 수립(급수운영과)

- 단계별 급수대책 상황실 및 복구 인력 비상연락체계 등 포함

○ 겨울철 급수대책 상황실 구축                     ’21.11.15.

○ 겨울철 대비 점검 및 인력, 장비, 자재 확보 등 사전준비

- 동결 해빙을 위한 해빙기 작동여부 자체 점검           ’21.11.22.

○ 동파 및 동결 예방 홍보 전개(현장민원과, 행정지원과)

○ 공동주택 동파예방 안내문 발송(현장민원과)

○ 겨울철 일일 상황보고 제출           ’21.11.15 ~ ’22.3.15.

- 일 2회 붙임서식에 의거하여 팩스/이메일 제출

- (05시) 사업소 당직실 → 본부 당직실

- (17시) 사업소 현장민원과 → 본부 계측관리과

○ 급식비 지출 및 관리: 급수운영과

- 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 겨울철 동파대책 추진 급식비(99202)

○ 근무자 대체휴무 및 초과근무 확인 인정: 비상근무자 부서 서무주임

붙 임  1. 2021년 수도계량기 동파예방 추진계획(현장민원과) 1부.

2. 동파예보 단계별 비상근무요령 및 근무조 명단 1부.

3. 언론(인터뷰)응대 요령 1부.

4. 자막방송, 구내방송 안내문(예시) 1부.

5. 수도계량기 동파(동결) 일일보고 서식 1부

6. 업체현황 및 장비보유 현황 1부.

7. 동향보고체계 개선안 1부.  끝.