문서번호	교량보수과-2762
결재일자	2014.9.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		교량보수과장
김근섭		09/03 김종대
협 조
	주무관		김형섭

추석대비 도로 시설물 안전점검 결과 보고

(영동대교 외 9개 시설물)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9.

성동도로사업소

(교량보수과)

추석대비 도로시설물 안전점검 결과 보고

(영동대교 외 9개 시설물)

□ 관련근거

○ 추석대비 도로시설물 안전점검 계획(교량보수과-2557, 2014.8.19)

□ 시설물 현황

시설물명		규 모	종별 / 등급	형 식		준공년도
영동대교		본선 폭 : 25~34m, 연장 : 1,017m 램프 폭:4.5~7m, 연장:1,442m	1종/B등급	플레이트 거더, STB		1973(본교) 87~95(램프)
정릉천고가교		본선 폭 : 19.8~33m, 연장 : 5,962m 램프 폭:7m, 연장 : 4,077m	1종/B등급	STB, PSG		98(1공구) 99(2공구)
면목천교		폭 : 14.2m, 연장 : 96m	법정외/B등급	라멘		1991.3.31
중랑동측언더패스		폭 : 15m, 연장 : 270m	법정외/B등급	U-TYPE		1993.10.1
중랑서측언더패스		폭 : 15m, 연장 : 280m	법정외/B등급	U-TYPE		1993.8
묵동천교		폭 : 24m, 연장 : 144m	2종/B등급	라멘교		1991.12.31
두물다리		폭 : 40.7m, 연장 : 58m	법정외/B등급	라멘교		1997.7.31
봉화교		폭 : 31.5m, 연장 : 85m	법정외/B등급	라멘교		1997.7.31
신내1교		폭 : 30.4m, 연장 : 30m	법정외/B등급	프리플렉스		1993.6.11
신내2교		폭 : 26.4m, 연장 : 40m	법정외/B등급	플리플렉스		1993.6.11
관 리 자	성동도로사업소 교량보수과		주 무 관		김 근 섭
점 검 자	성동도로사업소 교량보수과		주 무 관		김 근 섭
			주 무 관		김 형 섭
			주 무 관		조 예 진

□ 점검일자 : 2014. 8. 20 ~ 9. 2

□ 주요 점검내용

- 전반적인 외관형태를 관찰하여 문제가 있는 손상, 결함요인 및 기능적 위험요인 점검

- 도로시설물내 함몰구간, 포트홀 등 안전사고 우려구간 점검

- 도로시설물내 배수시설 상태 점검 등

□ 점검결과 및 조치결과(계획)

연번	시설명	지적사항	조치결과(계획)	비 고 (사진번호)
1	영동대교	A램프 끝부분 도로소파	직영반 보수보수 완료	1
		E, F 램프 받침 앵커 파단부 진행 상태 확인 결과 현상태 유지	2014. 9월 보수예정 (영동대교 보수공사중)
2	정릉천고가교	성산방향 월곡램프 진출 700m 부근 도로소파 1개소	시설관리공단 보수완료
3	면목천교	특이사항 발견하지 못함 교면포장 상태 양호	-
4	중랑동측언더패스	포장면 전면 보수 필요, 차량 통행 지장없음	2014. 10월 보수 검토
5	중랑서측언더패스	특이사항 발견하지 못함 교면포장 상태 양호	-
6	묵동천교	특이사항 발견하지 못함 교면포장 상태 양호	-
7	두물다리	화랑대 사거리방향 방음벽 및 난간 원인자 보수 완료, 교면포장 상태 양호	-
8	봉화교	월곡방향 4차로 망상균열 등 전면 포장 필요, 차량 통행 지장 없음	2014. 9월 보수 예정	5
9	신내1교	하부 슬래브 그라인딩 보수부 확인 결과 양호 교면포장 상태 양호	-	4
10	신내2교	특이사항 발견하지 못함 교면포장 상태 양호	-	2,3

첨부 : 도로시설물 안전점검 사진  1부. 끝.