상수도 GIS 시설자료 샘플확인 조사(시설물)

결재	주무관		급수운영과장
	윤태현		09/03 김수영
	협 조	문병희

문서번호	급수운영과-16840

명에 의하여 상수도 GIS 현장조사서 접수사항 중 샘플 확인조사를 완료하고 그 결과를

아래와 같이 보고합니다.

2014.  9.  03

보고자 지방사무원 윤 태 현

보    고    내    용

확인일시

2014. 6. 27

건    명

상수도 GIS 시설자료 샘플확인 조사

내용

1. 현 황

- 급수운영과-2549(2010.2.18)호 2010년 상수도GIS 운영계획과 관련 지리정보

정확도 제고를 위해 시설자료 접수시 샘플확인 검수를 실시하고 다음과 같이

보고합니다.

가. 개  요

1) 공 사 명 : 도봉,노원구 관내 상수도시설물 및 소화전설치,보수공사

2) 시공업체 : 이랑개발(주)

3) 접수내용 : 급수운영과 13728 - 16524 현장조사서 68건

나. 시설자료 현장확인 결과

연번	지시번호	주 소	기준점	현장조사서	현장확인	오차
1	노소보1	공릉동 684-18	건물	A1=6.4 A2=6.9 A3=2.6 A4=6.6	A1=6.4 A2=6.7 A3=2.6 A4=6.5	범위내
2	도소보23	방학동 653-4	건물	A1=1.4 A2=1.5 A3=2.4	A1=1.4 A2=1.5 A3=2.4	범위내
3	노소신10	중계동 504-1	담장	A1=9.5 A2=1.7 A3=9.2 A4=1.7 A5=2.4	A1=9.5 A2=1.7 A3=9.2 A4=1.7 A5=2.4	범위내
4	노소신16	공릉동 408-16	건물	A1=3.6 A2=1.8 A3=2.8 A4=4.6	A1=3.6 A2=2.0 A3=3.0 A4=4.7	범위내

2. 조치사항

- 샘플검수 대상을 확인한 결과 허용오차 범위(20cm)내에 포함되었으므로 지리정보

시설자료 성과도 접수를 승인하고자 합니다.