문서번호	시설보수과-7291
결재일자	2014.9.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
이승행		김권일	09/05 조병준
협 조
	주무관			정영섭

도림교 확장 공사 완료에 따른 시설물 인수 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  9.

강서도로사업소

도림교 확장공사 완료에 따른 시설물 인수 사항 검토 보고

우리사업소에서 관리하고 있는 도림교에 대하여 아래와 같이 도시기반  시설본부(토목부)에서 확장공사를 완료하고 시설물 인수를 요청하여 검토하여 보고 드립니다.

Ⅰ		공사 개요

○ 공 사 명 : 도림교 확장공사

○ 위    치 : 구로구 신도림동330-7~영등포구 문래동30(경인로)

○ 공사개요 : 도로확장 폭6차로 → 9차로

- 도림교 확장 : 폭41.5m[차도30m, 보도6.0m(上), 5.5m(下)], 연장60m

○ 공사기간 : 2012. 6. 8 ~ 2014. 4.30

○ 사 업 비 : 4,108백만원

○ 시 공 사 : 서남종합건설(주), ㈜감천토건

○ 감 리 사 : ㈜동일기술공사, ㈜수성엔지니어링

Ⅱ		도로시설물 인수 내역

○ 도로보수과

구 분	규 격	단위	수 량	비 고
아스콘 포장	표 층 (T=5cm, 평삭 후 포장)	㎡	3,914	경인로

○ 시설보수과

구 분	규 격	단위	수 량	비 고
도림교확장공사	보도교 1식 (연장 60m 상행선 6m, 하행선5.5m)	식	1	경인로

※  시설물 인수 준공 도서 목록

자 료 종 류	자 료 내 용	수 량	비 고
준공도서	◦ 준공도면 (해당분야, CD포함)	1부

Ⅲ		인수 사항 검토 결과

○ 기존교량 신축이음부 및 기존교대 교좌면 누수

- 교대로 우수가 흐르지 않도록 배수시설 설치완료

○ 포장이음부 처리 미흡

- 조치완료

○ 기존 교량 말뚝위치 변경에 대한 기존 말뚝 안정성 검토 보고

- 책임감리원 검토 결과 말뚝기초 안전율은 허용안전율 이상으로 교량의 안정성에는 문제가 없을 것 판단(안정성 검토 보고서 제출)

○ 초기점검용역 보고서 및 유지관리지침서 제출

○ 교량외 도로 포장 부분 특이 사항 없음(도로보수과)

Ⅳ		향후계획

○ “서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례“ 제5조(관리사무의    위임)에 의거 시설물 인수 예정임.

붙임 관련공문사본 1부.  끝