문서번호	시설보수과-3557
결재일자	2014.9.15.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
최태석		박춘배	09/15 정진오
협조

자문회의 및 특정제품 선정심사위원회개최결과 보고

[옥수.금호터널 보도차단벽 설치공사 실시설계용역]

2014. 9.

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

성동도로사업소

(시설보수과)

자문회의 및 특정제품 선정심사위원회 개최결과 보고

[옥수.금호터널 보도차단벽 설치공사 실시설계용역]

우리 사업소에서 추진중인 「옥수.금호터널 보도차단벽 설치공사 실시설계용역」에 대하여 자문회의 및 특정제품 선정심사위원회 개최결과 보고임

관련근거

❍ 행정제1부시장 방침 제559호(2009.11.12.)

❍ 계약심사과-16194(2009.11.13.) 및 계약심사과-17149(2009.11.30.)

❍ 시설보수과-3371(2014.08.29.) 자문회의 및 특정제품 선정심사위원회 개최계획 보고

용역개요

❍ 용 역 명 : 옥수.금호터널 보도차단벽 설치공사 실시설계용역

❍ 용역개요 : 보도차단벽 설치 및 보도정비 960m

❍ 용역기간 : 2014.04.01.~2014.09.27.

❍ 용 역 비 : 55,344천원

❍ 용 역 사 : ㈜삼보기술단

자문 및 심의

❍ 일    시 : 2014.09.12.(금) 10:00 ~

❍ 장    소 : 성동도로사업소 방촌당(2층)

❍ 자문 및 심의 주요내용

- 디자인 심의결과에 대한 조치계획 타당성 검토

- 지주 등 자재(공법) 및 제품 선정

- 교통처리계획(안) 보고

❍ 자문 및 심의 방법 : 용역사 설명 후 참석위원 의견개진 및 선정

심의 의견

❍ 참석위원  : 5명 중 4명 참석(내부위원 1명 의견서 제출)

구 분	대상종류	선정	심 의 의 견	**
프레임 설치형태	디자인 심의의결(안)		안전성이 확보되는 검토수정안 (재심 사유로 재상정 필요)	******************
	검토 수정(안)	O
지주자재	고강도 알루미늄	O	유지관리, 구조성능 등이 우수. 내구성과 미관 고려
	스틸
	유리 RIB
지주자재 (고강도알루미늄)	A6024-T6	O	내구성 등 자재 특성 우수하며, 시공실적 고려
	A6082-M
	A6061-T6
천정부 방음판	강화접합유리	O	부속시설 설치가 필요없어 경제적이며, 황변현상 없음
	폴리카보네이트

기타 자문의견

❍ 각 부재와 부재의 연결상태가 미흡한 바, 구조적 안전성을 확보할 수 있는 연결부 검토 및 상세자료 보완

❍ 유리판넬과 지지프레임의 구조해석은 2.D Frame 해석에 의한 구조 안전성 검토

❍ 중간 상단의 Beam과 수직 유리보강재와의 접합구조가 하중을 전달할 수 있는 구조인지 검토

❍ 향후 유지관리를 위하여 보도구간 협소에 따른 자전거 통행 안내표지판 및 보행환경 개선 방안과 세척에 따른 안전성 확보 검토

❍ 옥수터널의 경우 공사 시 우회 안내표지 및 안내로 보행자 안전성 확보

❍ 가능한 예산 범위 내에서 설계 검토

❍ 보도폭 확보 방안 및 강화유리 강도, 비상풀입문 설치와 CCTV 등 검토

❍ 보도내 조도 확보방안과 차단벽에 의한 차도측 영향 검토 및 반영

의견반영 및 향후계획

❍ 상기 심의의견을 토대로 공법(제품) 적용하되, 프라임 설치형태에 대한 검토수정(안)은 재심 사유에 해당한 바[공공디자인과-12051(2014.09.12.)] 조속히 재심의 상정

❍ 추가 필요한 공법이나 제품에 대하여는, 적정성 검토 후 설계사 보고에 따라 선정

❍ 기타 자문의견에 대하여는 설계사 검토 및 반영여부를 보고받아 조치

❍ 심의결과 및 승인사항 반영, 설계 자문 및 각종 심의 득한 후 용역 준공

붙임  1. 참석자 및 검토의견서 각 1부.

2. 회의사진 1부. 끝.