출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	입자연구팀장	대기환경연구부장
	이수현	김익수	09/18 代윤중섭

	명에 의하여 2014. 9. 18(목) 하천 조경석 석면 비산방지 대책 연구를 위한 출장을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 9. 18.
보 고 자 : 직 환경7급 성명 : 이수현

보 고 내 용
일 시	2014. 9. 18(목) 09:30 ~ 14:00
건 명	출장결과보고(하천 조경석 비산방지대책 연구)
내용	□ 장 소 : 우이천 □ 출장자 : 배일상, 강미혜, 이수현, 실내환경관리사 1 □ 내 용 - 석면비산방지제 효능 비교실험을 위한 샘플 조경석 시료채취 및 석면비산 방지제 코팅(3개사 4개제품 5개조경석) - 초음파속도(10개) □ 실시결과 ▶ 석면비산방지제 성능 비교 실험 ❍ 코팅 성능 비교 실험 - 코팅 샘플 시료 : 우이천 수유교 밑 5개 조경석 선정(1번~5번) - 비교제품(3개사 4개제품) ․ 1번조경석 : 한0000 제품 ․ 2번조경석 : 크0000 제품 ․ 3번조경석 : 이0000 제품 실외용 ․ 4번조경석 : 이0000 제품 실내용(방수+) ․ 5번조경석 : 이0000 제품 실외용(2차코팅 비교용 조경석)

내용

❍ 코팅 방법

- 분무기를 이용 해당 조경석 표면에 분사하여 코팅

▶ 석면비산방지제 코팅 전 조경석 표면 시료채취

❍ 코팅 성능 비교를 위한 5개 조경석 표면 시료채취(물티슈이용)

▶ 초음파측정

❍ 조경석 풍화정도 측정을 위한 초음파 측정 : 수유교 밑 10개 조경석

수유교 밑 전경	비산방지제 코팅 (1번조경석)	비산방지제 코팅 (2번조경석)
비산방지제 코팅 (3번조경석)	비산방지제 코팅 (4번조경석)	비산방지제 코팅 (5번조경석)

□ 향후조치

- 하천 조경석 석면비산방지대책연구와 관련 석면비산방지제 코팅효과 비교

검증

내용

❍ 관련사진

목동운동장 맞은편 전경	공기중 모니터링 (목동운동장 맞은편)	ABS(걷기)
ABS(발로비비기)	비산방지제 코팅 전 시료채취	비산방지제 코팅(3A)
비산방지제 코팅(2B)	비교 조경석 초음파속도 측정(3B)	주변 조경석 초음파속도 측정
안양천서로 양정중고교앞 전경	안양천서로 구간 시료채취	조경석 내 석면함유 노습2