문서번호	교량보수과-3640
결재일자	2014.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	동부도로사업소장
조장호		김환겸	09/23 송상영
협조
	주무관		윤철식

‘14년 하반기 잠실철교(도로교) 정기점검 결과보고

동부도로사업소

(교량보수과)

14년 하반기 잠실철교(도로교) 정기점검 결과보고

우리 사업소에서 관리하고 있는 잠실철교(도로교)에 대한 ‘14년

하반기 정기점검을 시행하고 그 결과를 보고 함.

Ⅰ		교량현황

위치도 및 교량전경

교량제원

구 분	본 교	램 프(A.B)	램 프(C)
위 치	광진구 구의동 ~ 송파구 신천동
준공년도	1979.10	등급	DB-18
제 원	폭 : 8.8m 연장 : 1,235m	폭 : 4.6m, 연장 : 69m,50m	폭 : 4.6m, 연장 : 15m
형 식	강상형(STB)	강상형(STB)	강판형(SPG)

Ⅱ		점검개요

점검기간 : 2014. 9. 17. ~ 2014. 9. 22.

점검방법

❍ 점검조 편성 시행 : 2인 1조(7급 윤철식, 7급 조장호)

주요 점검사항

❍ 상부점검 : 포장상태,배수시설,신축이음상태,난간상태,기타부속시설등

❍ 하부점검 : 신축이음누수,교량받침,바닥판 상태,교각상태,

강박스 변형.부식.볼트체결등

Ⅱ		점검결과

점검내용

연번	위 치	지적사항	조치계획	비고
1	하행구간	방호벽 유간부족	방호벽 절단	연간단가 정비예정
2	하행구간	아스콘 포장 균열	균열보수
3	본교,램프	철근노출	단면보수
4	상행구간	방호울타리 부식	15년 예산 반영
5	하행A2	신축이음 누수	유도배수로 설치	연간단가 정비예정
6	하행구간	유도배수로 토사퇴적	배수로 청소
7	박스내부	도장부식	강재도장
8	B램프	노치 미설치	노치설치

점검사진

방호벽 유간부족		교면포장 균열
철근노출		방호울타리 부식

신축이음 누수		유도배수로 토사퇴적
도장부식		노치 미설치