문서번호	교량보수과-2889
결재일자	2014.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	남부도로사업소장
신동헌		이용재	09/25 민승기
협 조	교량보수과장			박병연
	교량보수과장			김종대
	교량보수과장			유제천
	교량보수과장			이수근
	교량보수과장			김환겸

한강대교(하반기) 집중점검 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 09.

남부도로사업소

(교량보수과)

한강대교(하반기) 집중점검 시행계획

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 도로시설물 안전점검 개선계획에

의거 2014년 한강대교(하반기) 집중점검을 시행코자 함

관련근거 : 도로시설물 안전점검 방법개선(도로시설과-10671호,2014.6.19)

위치도 및 현황사진

위 치 도	현 황 사 진

제원 및 현황

교 량 명		한강대교(신교)		한강대교(구교)
위 치		서울특별시 용산구 한강로～동작구 노량진 본동
설 계 하 중		DB-24
설 계 속 도		60km/h
상부 구조	구 분	아치교	게르버교	아치교	게르버교
	형 식	Tied Arch	Plate Girder	Tied Arch	Plate Girder
	교 폭	22.60m(4차로)	20.95m(4차로)	22.50m(4차로)	20.95m(4차로)
	연 장	381m	459m	381.3m	459.6m
하부 구조	교대	중력식	중력식	중력식	중력식
	교각	라멘, 구주식	라멘, 구주식	라멘, 구주식	라멘, 구주식
준 공 년 도		1982년 2월		ㆍ 게르버교 : 1930년, 아치교 : 1937년 ㆍ DB-24 보강 : 1984년

점검 개요

점검일시 :  2014. 10. 08 (수) 14:00 ~ 17:00

점검대상 : 한강대교(신,구교)

점검인원 : 총 14명

- 교량보수과 : 교량보수과장 외 3명

- 시설안전자문위원 : 1명 (한국도로공사 수석연구원 강형택)

- 사업소 직원 : 10명 (5개사업소 × 사업소별 2명)

점검 세부 일정

14:00 까지     : 현장 집결 (노들섬 상행 헌병초소 앞)

14:00 ～ 14:10 : 교량점검 전 현장 회의

14:10 ～ 17:00 : 집중점검 실시

17:00          : 집결지 도착 및 사무실 이동

사업소별 점검경로 및 점검사항

동부도로사업소 : 구교(게르버) 하부 전구간

서부도로사업소 : 신교(게르버) 하부 전구간

남부도로사업소 : 구교(아치) 하부 전구간 (시설안전자문위원 합동점검)

북부도로사업소 : 신교(아치) 하부 전구간

성동도로사업소 : 신ㆍ구교(게르버) 상부 전구간

강서도로사업소 : 신ㆍ구교(아치) 상부 전구간

준비사항

차    량 : 점검순찰차

개인용구 : 안전모, 안전화, 안전조끼 등

점검도구 : 균열자, 점검망치, 손전등 (개인 준비)

현장집결지 : 노들섬 상행 (헌병초소 앞)

행정사항

사업소별 점검 후 보고서 제출(2014.10.14.한)

시설안전자문위원 수당지급

- 현장점검  수당지급 (\150,000원)

- 예산과목 : 도로시설관리,도로시설물운영,시설물안전점검 및 진단,

시설비 및 부대비, 시설비

덧붙임 1) 한강대교 점검 로드맵  및 주요점검 항목 1부.

2) 도로시설물 안전점검 방법 개선 1부.

3) 집중점검 결과 보고서 양식 1부. 끝.