문서번호	시설관리과-25772
결재일자	2014.9.29.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
시설관리팀장	주무관	시설관리과장
최명익	한상근	09/29 나태산

급 수 공 사 일 일 결 산 보 고

(2014.09.26~09.27)

중부수도사업소

시설관리과

☐ 2014년 09월 26일 금요일(날씨 : 맑음)

대행자	업무명 (공사명)	오늘의 한일	시정 요구사항 및 자재 검사내용
***	성북구 관내 수탁급수공사	1. ******************** -DP 150*12m 부설 -제수변(150*150분기) 설치 -원형변실설치 1개소 2. **************** -분기 : ssp40*25 T설치 -관부설 :ssp25*4.5m -보호통설치 : 25*1.. -계량기설치 : 20*1. 15*7. -구선폐쇄 : ssp40*20 T철거후 맞이음 3. **************** -새들분기: 80*20 -관부설 :ssp20*4.5m -보호통설치:20*1. -계량기설치 : 20*1.15*3 (1개 기존) -구선폐쇄 : 새들잠금(80*20)
***	종로구 관내 수탁급수공사	1. ************** - 100/20새들천공 : 불용관 확인후 철거 *철거후 100캡설치 : 2개소 - 200강관 불용관철거 2. 부암동 274-2(개량) - 감압변철거 : 20 * 1 - SSP관부설 : 20*0.5m 3. ****************** 음수대설치 - 2층 : 25*4.1m, 20*27.m, 15*14.2m - 1층 : 25*4.1m, 20*3.8m - 지층 : 25*49.5m, 20*3.8m

☐ 2014년 09월 27일 토요일(날씨 : 맑음)

대행자	업무명 (공사명)	오늘의 한일	시정 요구사항 및 자재 검사내용
***	성북구 관내 수탁급수공사	1. *************** -새들분기 : 250*30. -관부설 : ssp30*4.5m -보호통설치 : 30*1. -계량기설치 : 30*1. 15*7(1개재용) -구선폐쇄 : 새들잠금(250*20) 2. ************** -새들분기 : 150*30 -관부설 :ssp30*4m -보호통설치 : 30*1.. -계량기설치 : 30*1. -구선폐쇄 : 새들잠금(150*20)
***	종로구 관내 수탁급수공사	1. ************** - SSP관부설 : 30*L=1.0m - 밸브설치 : 30*1 - 불용관폐쇄 : 30mm맞이음 * 1개소 2.************** : 150mm - 굴착확인(칼라콘) : 1.5*4.0m - 하수관하단부(450) 관통확인 * 하수관 침하로 콘크리트보강 확인 - 상수도150/20 새들천공 : 사용중 - 150/100분기제수변 발견(매몰):열림확인 * 추후단수홍보후 이설예정임 3. ******************* - SSP관부설 : 40*3.5m - 밸브설치 : 40*1 - 불용관폐쇄 : 계량기이설로추후 퍠쇄예정

-끝-