문서번호	마곡조성담당관-8076
결재일자	2014.9.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	건축계획팀장	마곡조성담당관
윤영선	김명수	09/29 한민희

건축계획 자문 검토의견서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9.

마곡조성담당관

건축계획 자문 검토의견서

1		안 건 명

: 마곡지구 ****** ****** ****** ******* 건축계획 자문

2		자문일시

: 2014. 9. 30(화) 14:00 ~

3		건축개요

구분 대상	건축주	대지면적	건축규모 (연면적 : ㎡)	용도	비 고
*******	㈜크레스라이트	******	- 지하2층/지상7층(5,919.51㎡) - 건폐율 : 56.11% - 용적률 : 349.92%	교육연구시설 (연구소)	재자문
*******	㈜케이케이디씨	******	- 지하2층/지상7층(4,977.93㎡) - 건폐율 : 59.42% - 용적률 : 349.91%	교육연구시설 (연구소)	재자문
*******	패션인사이트(주)	******	- 지하2층/지상6층(5,903.65㎡) - 건폐율 : 59.39% - 용적률 : 346.82%	교육연구시설 (연구소)	신 규
*******	김영돈	******	- 지하3/지상10층(6,640.33㎡) - 건폐율 : 47.65% - 용적률 : 348.64%	교육연구시설 (연구소)	신 규

4		검토 의견서

《산업시설용지 *****필지 건축계획》

□ 건축계획 관련

○ 건축물 이용을 위한 주된 출입구 설치는 도로 폭이 큰 도로에 면할 것

○ 전면공지는 공공보도 포장과 동일한 패턴·구조·재료 등을 사용하여 조성 검토

《산업시설용지 *****필지 건축계획》

□ 건축계획 관련

○ 전면공지는 공공보도 포장과 동일한 패턴·구조·재료 등을 사용하여 조성 검토

《산업시설용지 *****필지 건축계획》

□ 건축계획 관련

○ 주외장 재료는 무채색계열의 단일 주조색으로서 마곡지구 건축물 가로경관 가이드라인 적용 필요

○ 옥상(냉각탑, 태양광 집광판)의 설비는 외부로의 직접 노출하지 않도록 차폐 검토

《산업시설용지 *****필지 건축계획》

□ 건축계획 관련

○ 조경 설치 권장 구간내 전력시설물은 건물 내부에 배치를 검토

○ 전면공지는 공공보도 포장과 동일한 패턴·구조·재료 등을 사용하여 조성 검토