문서번호	교량보수과-3719
결재일자	2014.9.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장
배상현		09/29 김환겸
협조

시설물 일일 정기점검 결과 보고

【구 룡 터 널】

2014. 9

교량보수과

시설물 일일 정기점검 결과 보고

【구 룡 터 널】

Ⅰ		시설물 현황

규 모 : 폭 8.0m, 연장 1,180m(상․하행 분리)

연 장(m)			폭(m)			차로수			비고
상행선	하행선	계	보도	차로	계	상행	하행	계
1,180	1,180	2,360	-	16.0	16.0	2	2	4

구 분	주요 공법	연장 (m)	도로폭(m)		유효 높이 (m)	배수 형식
			일반구간	비상 주차구간
상행선	NATM	1,180	8.0	10.5	6.80	배수식
하행선	NATM	1,180	8.0	10.5	5.58	배수식

Ⅱ		점 검 현 황

점 검 일 : 2014. 9. 26(금) 13:00~16:00

점 검 자 : 시설7급 윤철식, 시설8급 배상현

점검구간 : 구룡터널 내부 하행선(개포동→내곡동)

점검현황

연번	위 치	손상내용	규모	조치계획	사진 번호
1	하행선 벽체	타일균열 및 파손	약1,100ea	자동차전용도로 일상유지보수업체에 작업지시 예정	1
2	하행선 벽체	신축이음부 몰탈박리 박락	230m	자동차전용도로 일상유지보수업체에 작업지시 예정	2

Ⅲ		점 검 사 진

하행선 내부 벽체 점검	하행선 외부 벽체 점검

끝.