문서번호	공공디자인과-12933
결재일자	2014.9.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공공디자인정책팀장	공공디자인과장
김영무		안연수	09/30 박내규
협조
	정보공개지원팀장		최영미

2014년 제43차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의상정

2014. 10.

문화관광디자인본부

[공공디자인과]

제43차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의상정

❍ 심 의 일 시 : 2014. 10. 1.(수) 오후2시 30분

❍ 심 의 장 소 : 서소문청사 1동 4층 본부회의실

❍ 참석 예정자 : 총 7인

김영섭, 최석준, 이창수, 박미연, 윤경희, 김인겸, 김선영

❍ 신청안건(총6건)                                                           (단위 : 건)

계	심의안건	자문안건	보고안건	기 타
9	9	-	-	-

`

❍ 금회 심의진행 순서

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	비 고
43-1	신용산역 1번출입구 캐노피, 승강기 및 환기구	서울메트로 (고객만족처)	•캐노피(15.25m x 6.7m x 3.1m) •승강기(15인승) •환기구(6.6mx2.6m)	심의
43-2	청량제1고가(시조사삼거리) 성능개선 및 부대시설	성동도로사업소 (시설보수과)	•청량제1교(L=28m) (부대시설물 포함)	심의
43-3	석관동 두산아파트 앞 방음벽	시설관리공단 (도로관리처)	•방음벽(L=98.5m)	심의
43-4	문정 컬쳐밸리(광장)	SH공사 (계획설계2처)	•광장 및 부대시설 (면적 28,409㎡)	재심의
43-5	옥수, 금호터널 방음벽	성동도로사업소 (시설보수과)	•보차도 차단용 방음벽 (165m +320m) × 2방향	재심의	2014-32차 (조건부동의)
43-6	내부순환로 길음램프 방음벽	북부도로사업소 (교량보수과)	•방음벽 (L=230, H=3.5)	재심의
43-7	망우리고개 횡단교량	중랑구 (도시디자인과)	•횡단교량 신설 (L=45, B=14)	재심의
43-8	을지로 지하상가 출입구 캐노피	시설관리공단 (상가운영처)	•캐노피 (9.9m x 2.68m x 3.3m)	재심의
43-9	을지로지하상가 2,3번 출입구 캐노피 및 승강기	시설관리공단 (상가운영처)	•캐노피 2개소 •승강기 1개소	재심의

붙임 : 제43차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의상정안 1부(별첨).  끝.