함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	전기공사에 따른 일부 정전계획(변경) 보고 및 배수지 수위확보(변경) 협조요청

1. 암사정수센터 정수시설과–2634(2014.9.19)호와 관련입니다.

2. 우리 정수센터 1송수펌프 고압기동반(4면) 교체를 위한 정전작업 계획(변경)을 아래와 같이 보고(통보)하오며, 작업시간 동안 우리 정수센터에서 우면산 라인 송수공급량이 약 59,000㎥/일 부족할 것으로 예상되오니 해당 수도사업소에서는 작업시작 전까지 우면산 라인으로 공급되는 배수지 수위를 최대로 확보하여 주시기 바랍니다.

가) 작업계획(변경) 및 대책

작업 내용	작업(정전) 시간	정전 범위	정전으로 인한 문제점	대 책
1송수펌프 고압기동반 4면 교체(1~4호)	‘14.10.28.(화) 09:30 ~ 10.29(수) 09:30 (24시간)	1송수펌프 3대 (1~3호)	우면산 라인 송수량 59,000㎥/일 부족	- 배수지수위 최대한 확보 - 대체급수(수계전환) - 작업시간 단축

첨부 : 작업계획(변경) 보고서 1부. 끝.

	암사아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(배수과장),서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장),강남수도사업소장(시설관리과장),강동수도사업소장(시설관리과장)
주무관	김효준		정수시설과장	남효돈		소장	10/01 代손수곤
협조자
시행	정수시설과-2833	(		)	접수		(		)
우	134-050	서울 강동구 아리수로 131(암사동 산10)	/
전화	3146-5771	/전송	3146-5707	/	hj613@seoul.go.kr	/	대시민공개