문서번호	물재생계획과-12728
결재일자	2014.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	하수계획팀장	물재생계획과장
윤혜선	이도우	10/06 최진석

공무원 직접수행 연구용역 착수보고

(침투형 빗물받이 설치방법 개선 연구)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
조직담당관-6650 (2014.6.5.)	조직담당관	학술용역 선정	심의결과 적정	4,500천원

도 시 안 전 실

(물재생계획과)

공무원 직접수행 연구용역 착수보고

(침투형 빗물받이 설치방법 개선 연구)

현재 우리시에서 침수해소 및 물순환회복을 목표로 도입, 확대설치하고 있는 침투형 빗물받이의 최적화된 설계 기법 및 설치 가이드라인 제시를 위해 시행하는 공무원 직접수행 연구용역의 추진방향을 보고드림

Ⅰ		침투형 빗물받이 개요

▢ 설치배경

❍ 도시화된 지역의 침수해소를 위한 소규모 분산형 시설 도입 검토

→ 서울시 빗물받이 약43만 개소를 활용, 저류공간을 확보하여 도심지의 저류시설 설치시 공간적 제약 극복

❍ 침투기능을 부여하여 도시 물순환 회복에 기여

▢ 시설 개요

❍ 시설 규모(2개 유형)

- 저류 0.8톤 (0.72m×0.72m×0.78m(B×W×H))

- 저류 0.6톤 (0.72m×0.72m×0.5m)

❍ 운영 원리

- 일반형 빗물받이 측면인 측구에 인접하여 저류+침투통 설치

- 월류턱(현행 4~5cm) 이하의 오염된 초기우수는 기존 하수관으로 배제하고, 집중호우시 월류턱을 상회하는 우수를 저류+침투통으로 유입시킴

단면도	입체도	설치현황

Ⅱ		연구개요

▢ 과제명 : 침투형 빗물받이 설치방법 개선 연구

▢ 연구목적

- 서울시에 적합한 침투형 빗물받이 시설기준 정립

- 효과적 시설 활용을 위한 월류턱 높이, 침투통 크기 등 구체적인 기준 마련

※ 현재는 해외 연구 결과를 준용하여 도입

▢ 주요 연구내용

- 침투형 빗물받이 침수저감 영향인자도출 및 최적 범위 연구

- CSOs 저감을 위한 침투형 빗물받이 구조에 대한 연구

- 침투형 빗물받이 최적 설치 구조 개발

▢ 연구기간 : 2014.6.11.~2014.10.31

관련지침 연구분석		국내외 설치사례조사		하수도 시뮬레이션		최적 설계구조 연구		결과정리 및 보고서 작성
6.11~6.30		7.1~7.31		8.1~9.15		9.15~10.15		10.16~10.31

▢ 연구비 : 4,500천원

▢ 연구원 T/F 구성(5인)

❍ 연구팀장 : 하수계획팀장 이도우

❍ 연 구 원 : 하수계획팀 김재승, 윤혜선, 김춘호 주무관, 하수관리팀 이원영 주무관

구 분 (기여도)	연 구 내 용	연구수행 세부임무
팀 장 (20%)	❍ 총괄	팀원 연구 종합
팀 원 (20%)	❍ 최적 설계 구조 연구	영향인자 활용 설계기준 제시 설계지침 반영 가능성에 관한 검토
팀 원 (20%)	❍ 하수도 시뮬레이션 모의	침수저감 영향 인자별 효과 발현성 검토 및 인자별 최적 범위 설정 물환경 개선을 위한 침투형 빗물받이 구조 검토 및 효과검증
팀 원 (20%)	❍ 설계기준 및 가이드라인조사	빗물받이 설계기법 조사 침투형 빗물받이 설계기준 및 매커니즘의 주요 영향인자에 관한 문헌 조사
팀 원 (20%)	❍ 국내외 설치사례 조사	독일, 일본 등 설치 사례조사 국내 침투형 시설 설치 시범사업 조사 국내외 설치시설 목적별 분류후 설계방법에 관한 연구, 분석

Ⅲ		연구 수행방법

▢ 국내외 관련 문헌 및 설치사례를 통한 설계영향인자 도출

❍ 기초자료 조사

- 빗물받이 설계 기법 조사

- 국내 외 침투형 시설 설계 기법 및 가이드라인 조사

- 침투형 시설 효과 검증에 관한 국 내외 관련자료 조사

- 침투형 빗물받이 매커니즘의 주요 영향인자에 대한 문헌 조사

❍ 국내외 사례 조사

- 독일 베를린, 프랑크프루트, 일본 도쿄, 요코하마, 카와사키 등 사례조사

- 아산-탕정지구 등 국내 침투형 시설 시범사업 조사

- 국내외 시설의 설치목적별 분류후 설계방법에 대한 연구․분석

▢ 최적 영향인자 범위 검토 및 효과 검토(하수도 시뮬레이션)

❍ 침수저감 영향 인자 도출

- 조사된 침수저감 영향 인자별 효과 발현성 검토

- 영향인자별 최적 범위(최소~최대) 설정

❍ 물환경 개선을 위한 침투형 빗물받이 구조 검토

- 유역형상별 CSOs 발생부하량 등 검토

- CSOs 저감을 위한 구조 적용시 침수해소 효과 검토

❍ 제안된 침투형 빗물받이 효과 검증

- 지속시간-재현기간별 최적 침투형 빗물받이 침수해소 효과 검토

▢ 효과 검토를 이용한 최적의 설계 구조 제시

- 도출한 영향인자를 활용한 설계기준 제시

- 설계지침 등 반영 가능성에 관한 검토

Ⅳ		세부추진 일정

일정 주요 사항	6월		7월		8월		9월		10월
착수보고회
침투형 시설 설계 지침 및 가이드라인 조사
국내외 사례조사
침수저감 영향인자 도출
전문가 자문 및 중간보고회
하수도 시뮬레이션 모의
침수저감 영향인자 최적범위 도출
CSOs 저감을 위한 침투형 빗물받이 구조 검토
침투형 빗물받이 최적 설계구조 개발
전문가 자문 및 최종보고회
결과정리 및 보고서 작성

Ⅴ		향후 활용계획

❍ ‘14.11. : 관련 용역(기술, 학술)에 반영 및 의견 제시

- 2030 하수도정비기본계획 물순환계획 수립시 반영

- 물순환 효과분석 및 인프라구축기술 개발연구

❍ ‘15. 2. 설계지침 및 가이드라인 작성

❍ ‘15. 3. : 빗물유입사설 확충사업시 반영

Ⅵ		행정사항

❍ 자문위원 수당지급(외부위원 3인)

- 자문수당 : 450천원 = 150천원 × 3인

- 위원구성 : 연세대학교 사회환경시스템공학부 조원철 명예교수.

서울연구원 안전환경연구실장 김영란 박사,

㈜제일엔지니어링종합건축사사무소 신건철 부사장

- 예산과목 : 시정의 효율성제고, 시정연구기능강화, 학술용역공무원 직접수행 과제,

사무관리비(201-01)

※ 연구용역비 재배정 현황

- 계약체결시 70%(3,150천원) / 관제완료시 30%(1,350천원)

- 예산과목 : 시정의 효율성제고, 시정연구기능강화, 학술용역공무원 직접수행 과제,

기간제근로자 등 보수(101-04), 사무관리비(201-01), 국내여비(202-01)

따로 붙임 : 외부위원 자문의견서 1식. 끝.