문서번호	시설관리과-20680
결재일자	2014.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
손병대	강준성	10/06 송근호
협 조

우면산가압장 압력용기 안전검사 계획

2014. 10

강남수도사업소

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

우면산가압장 압력용기 안전검사 계획

우리사업소 가압장에서 운영하고 있는 유해․위험기구류인 압력용기에

대하여 산업안전보건법 제36조 제1항에 의거 검사지정기관에 안전검사를

수검하여 안전사고 예방 및 급수운영에 철저를 기하고자 함.

▢ 법령근거

◦ 산업안전보건법 제36조 제1항(안전검사) 규정.

◦ 산업안전보건법 시행령 제28조의 6(안전검사 대상 유해 위험기계 등) 규정.

◦ 산업안전보건법 시행규칙 제73조의 3(안전검사의 주기 등) 규정.

※ 압력용기【설계압(1MPa≒10kg/㎠) 초과】는 최초 설치일로부터 3년

이내에 최초검사를 받고, 그 이후에는 2년마다 안전검사를 받아야 함

▢ 압력용기 설치 현황

◦ 우면산가압장 (금회 검사대상)

유해ㆍ위험기계명	형식(규격)	용 량	용 도
압력용기	V-401/402	26㎥	낙성대배수지 송수라인 수충격 방지

◦ 설비사진

수충격 완화설비

▢ 안전검사 대비 자체점검 실시

◦ 점검일시 : 2014. 10. 6(목)

◦ 점 검 자 : 공업6급 손병대 외 2명(순찰반)

◦ 점검결과 : 도색 등 외관상태, 압력 유지상태 양호함

▢ 안전검사 실시계획

◦ 검사기간 : 2014.10.7. ~ 10.10

◦ 검사방법 : 한국안전기술협회에 검사 의뢰하여 안전검사 실시

◦ 결과조치 : 안전검사 결과 보완이 요구되는 사항은 보수 시행

▢ 검사수수료 지급

◦ 소요예산 : 96,800원

- 내용적 30㎥미만 : 44,000원/대×2대×1.1(부가세)=96,800원

◦ 지급방법 : 검사신청 후, 검사대행기관 청구서에 의거 계좌 입금.

◦ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 일반운영비, 사무관리비.

붙임 : 1. 안전검사 신청서 1부.

2. 우면산가압장 압력용기 위치도 1부.  끝.