다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	하수박스내 우,오수 분리벽 설치검토에 따른 협의

1.수질이 비교적 양호한 하천 계곡수가 하수박스내로 유입되는 별첨 복개하천 하수BOX에 하천수와 오수를 분리하여 물재생센터 하수 처리비용 절감, 하천 유지용수 확보 등 다양한 효과를 위하여 U형 분리벽을 하수박스내에 설치코자 검토중인 바,

2.U형 분리벽 설치에 따른 귀 기관(부서)의 의견을 협의하오니 검토 후 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 사업 개요

하천명	BOX 연장	U형 분리벽 설치 규모	비 고
여의천	798m	H=0.5~0.8m ※ 오수량(3Q) 산정결과에 따라 적정 폭, 높이 결정	서초구
성내천	1,795m	H=0.5~0.8m ※ 오수량(3Q) 산정결과에 따라 적정 폭, 높이 결정	송파구

나. 협의내용 : 하수박스내 분리벽 설치시 통수능 등 문제점 검토

첨부 : 설치 위치도 각 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	물재생계획과장,하천관리과장,서초구청장(안전치수과장),송파구청장(치수과장)
주무관	박만헌		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	10/07 이철해
협조자
시행	물재생시설과-12704	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 (서소문청사 1동 8층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3831	/전송	02-2133-1043	/	parkmjr@seoul.go.kr	/	대시민공개