문서번호	누수방지과-6198
결재일자	2014.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장
이태형	강신재	10/08 이규상

'14.09월 누수탐지 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

상수도사업본부

(시설안전부)

’14.09월 누수탐지 결과 보고

금년도 유수율 초과 달성에 기여하고자 ’14년 09월 지하 누수 탐지

결과를 분석하여 보고 드림.

□ ’14년 지하 누수탐지 목표 및 실적

구 분			계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
‘14년 목표(건)			2,200	370	290	360	200	240	350	210	180
실적 (건)	‘14년 09월 누계		1,812	332	243	274	155	233	268	171	136
	월별	‘14년 09월	190	32	19	33	19	25	32	19	11
		‘14년 08월	174	32	25	31	12	25	6	23	20
	‘13년 09월 누계		1,844	410	191	198	78	222	361	199	185
비율 (%)	목표 대비		82	90	84	76	78	97	77	81	76
	전년 동기 대비		98	81	127	138	178	104	74	86	74
방 지 량 (㎥)	소 계		244,856	14,764	27,948	31,944	20,026	22,287	26,669	59,684	41,534
	‘14년 09월 실적		20,535	1,199	3,455	4,214	469	1,414	3,592	3,678	2,514
	‘14년 08월 실적		55,970	2,168	3,048	10,012	1,489	2,041	3,184	12,550	21,478

- ‘14년 09월 누계 1,812건으로 전체 목표대비(2,200건) 82%이며, 전년 동기대비(1,844건) 32건 감소하여 98% 달성

- 북부, 동부, 서부, 강서사업소 순서로 증가하였으며, 강동, 남부, 중부, 강남 순서로 감소(증가 4개, 감소 4개)

- 탐지 적출실적은 중부(332건), 동부(274건), 남부(268건) 순임.

- 목표대비 동부(76%), 강동(76%), 남부(77%), 북부(78%)는 다소 저조함.

○ 다점형 및 일반탐지 추진 현황

(단위 : 건)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’14. 목표	계	2,200	370	290	360	200	240	350	210	180
‘14년 09월 누 계	계	1,812	332	243	274	155	233	268	171	136
	다점형	1,607	291	227	228	80	209	267	171	134
	(%)	89%	88	93	83	52	90	99	100	99
	일반(건)	205	41	16	46	75	24	1	0	2
09월 실적	소계	190	32	19	33	19	25	32	19	11
	다점형	177	27	18	33	12	25	32	19	11
	일 반	13	5	1	0	7	0	0	0	0
08월 실적	소계	174	32	25	31	12	25	6	23	20
	다점형	163	27	23	31	8	25	6	23	20
	일 반	11	5	2	0	4	0	0	0	0

- ‘14년 09월까지 누수탐지 실적은 다점형 1,607건(89%), 음청식 205건(11%) 임.

- 다점형 누수탐지 실적이 부진한 북부수도사업소는 유선으로 촉구

○ 누수복구 대비 탐지 점유 현황

(단위 : 건)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’14. 목표	계	2,200	370	290	360	200	240	350	210	180
2014년도 누수복구 건 수	계	8,648	1,888	1,164	1,040	867	1,071	1,304	660	654
	누수(건)	6,836	1,556	921	766	712	838	1,036	489	518
	탐지(건)	1,812	332	243	274	155	233	268	171	136
	비율(%)	21%	18	21	26	18	22	21	26	21

※ ‘14.09.30일 기준 누수복구 통계자료임.

- 전월대비 누수복구 건수 중 탐지 점유비율이 21%로 전월과 동일 하였음.

- 누수발생에서 사업소간 탐지 비율의 편차가 18 ~ 26%로, 사업소별 입지 여건과 ‘14년도 탐지 추진계획인 대구경, 다점형 위주 탐지실시 여부 이행에 따른 차이로 판단됨.

○ 탐지 결과 누수 복구 현황

- 구경 및 재질별 누수 현황

구분	구 경(㎜)					재 질
	소계	13~ 25	30~ 50	80~ 300	350 이상	소계	GSP	SSP	DCIP	PVC	COP	CIP	SP	PE	기타
‘14년	1,812	1,061	222	503	26	1,812	598	404	399	105	166	34	56	20	30
중부	332	210	23	97	2	332	121	103	96	4	1	-	4	3	-
서부	243	139	32	69	3	243	65	84	55	20	1	5	2	10	1
동부	274	181	15	72	6	274	112	61	68	20	1	4	6	-	2
북부	155	85	17	52	1	155	52	43	35	10	-	4	10	-	1
강서	233	144	43	43	3	233	53	56	43	13	65	-	2	-	1
남부	268	137	35	91	5	268	73	35	67	21	44	6	9	3	10
강남	171	76	32	58	5	171	59	14	26	7	25	14	12	3	11
강동	136	89	25	21	1	136	63	8	9	10	29	1	11	1	4

- 누수 원인분석

▸ 관 구경별 : 13~25㎜(59), 30~50㎜(12), 80~300㎜(28%), 350㎜(1%)

▸ 관 재질별 : GSP(33%), SSP(22%), DCIP(22%) 등

□ 향후 추진계획

○ GIS시스템 입력현황 자료, 유수율 점검 등을 통하여 탐지현황 수시 모니터링

○ 대구경 및 다점형 탐지를 지속적으로 실시.  끝.