함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	㈜그린플로우 대표 송행숙
(경유)
제목	2014년 하반기 유량계 유지관리 실태 점검계획 알림

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2014년도 하반기 유량계 유지관리실태를 아래와 같이 점검코자 점검계획 일정을 알려드리니 계획대로 점검이 추진될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 점검 대상

○ 유량계 : 201개소

∙ 정수센터(취․송수) : 28개소

구 분	계	암 사	광 암	강 북	구 의	뚝 도	영등포
합 계	28	7	3	6	3	4	5
취수장(초음파)	11	3	1	3	1	2	1
송수장(초음파)	17	4	2	3	2	2	4

∙ 수도사업소(구역, 중블록) : 173개소

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	173	42	27	33	8	14	34	12	3
구 역	59	19	6	13	3	4	7	6	1
중블록	114	23	21	20	5	10	27	6	2

○ 유량 감시시스템 : 14개소(정수센터 6개소, 수도사업소 8개소)

나. 점검일정 : ‘14. 10.27 ~ 11. 25 (기간중 15일)

정 수 센 터	영등포		뚝도		강북			구의		암사		광암
	10.27				10.29					10.31
수 도 사업소	남부	강서		서 부		동부	북 부		중부		강동		강남
	11.04~05	11.07		11.10~11		11.13~14	11.18		11.20~21		11.24		11.25

다. 주요 점검내용

○ 유량계

∙ 유량계 및 전송반 동작상태

∙ 전송반 부착물 방지시트 및 시건장치 설치 여부

∙ 유량계실 관리상태(배수펌프 동작, 실내 및 배관 청결상태 등)

∙ 유량계실 타일시공, 청소용 수도꼭지 설치, 압력계 등

∙ 사업소 보유 휴대용 유량계 관리상태

○ 유량감시시스템

∙ 공급량 분석∙보정 및 유량계별 이력사항 기록 관리상태

∙ 유량계 교정검사 결과(측정일자, 측정결과 등) 기록여부

(2014년 06월 ~ 2014년 10월 교정검사 실적까지)

▸가압장/배수지 유량계 교정검사 실시여부(년 1회)

∙ 유량감시시스템 유지관리 상태(통신에러, 복구지연 등)

라. 점검자 : 본부 및 용역업체 합동점검

○ 본    부 : 유량계 담당 2명 (사업소별 담당 1명 입회)

○ 용역업체 : ㈜그린플로우 직원 3명. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	김명구		누수방지과장	10/13 강신재
협조자
시행	누수방지과-6338	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로51 시설안전부 누수방지과	/
전화	3146-1513	/전송		/	kms5608@seoul.go.kr	/	대시민공개