다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	강남소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2014년 하반기 공기충전기 자체 공기성분분석 계획 알림

1. 관련근거

가. 소방장비관리규칙 제15조(소방장비의 안전관리)

나. 호흡보호장비 안전관리에 관한 기준고시(소방방재청 고시 제2013-8호)

다. 안전지원과-22419(2014.10.13.)호 「2014년 하반기 공기충전기 자체 공기성분분석 계획」

2. 위와 관련 2014년 하반기 공기충전기 자체 공기 성분분석 계획을 다음과

같이 시행하고자 하니, 각 부서는 공기 충전기별로 공기호흡기 용기에 공기 충전한 후 호흡보호장비 정비실(강동, 동작소방서)에서 공기 성분분석용 앰플을 수령 검사 진행 할수 있도록 협조 하여 주시고,

3. 공기충전기 공기 성분분석 결과를 빠짐 없이 기록하여 [붙임 1]를 분석 종료 후 3일 이내 보고하시기 바랍니다.

가. 기    간 : 2014.11.4. ~ 12.05.(24일간)공휴일 제외 (우리 서11.24. ~ 25.)

(기간내 방면별 소방서간 일정 조정 필요 시 자체 협의 조정)

나. 분석대상 : 공기충전기 139대(우리 서 7대)

다. 분석인원 : 소방서별 2인 1조 편성

라. 분석기준 : 「호흡보호장비 안전관리에 관한 기준 고시」 제4조(호흡용 공기의 품질)” 적합 여부 확인

- 호흡용 공기의 품질 기준

항 목	품 질 기 준	비 고
산 소	20~22 % 이내
이산화탄소	1,000 ppm 이하
일산화탄소	10 ppm 이하
수 분	25 mg/㎥ 이내
오일 미스트	5 mg/㎥ 이내
총 탄화수소	25 ppm 이하
총 휘발성유기화합물	500 ㎍/㎥ 이내
※ 호흡용 공기는 육안검사를 통하여 먼지, 오물, 금속입자 등이 관찰되지 않아야 하며, 냄새가 인지되지 않아야 한다.

마. 분석방법

- 소방서별 보유중인 공기충전기로 공기호흡기 용기에 공기충전한 후 호흡보호장비정비실에 보유중인 공기순도분석기 2대로 공기충전기 공기성분 분석

- 성분 분석용 공기는 30Mpa(약 300㎏f/㎠)의 압력으로 10개의 공기호흡기 용기를 충전하거나 1시간의 부하운전을 실시한 직후 채취하여 분석

3. 행정사항

가. 공기충전기 공기 성분분석 결과 「호흡용 공기의 품질기준」에 미달하는 공기충전기는 즉시 사용을 중지하고

나. 공기충전기의 공기 품질이 기준에 미달하는 원인을 조사하여 조치 후 공기 성분분석을 재차 시도하여 이상이 없을 경우 사용하기 바람

다. 공기충전실 환경 부적합 등으로 공기 성분이 호흡용공기의 품질기준에 미달인 경우 호흡보호장비정비실(강동, 동작소방서)을 이용 공기호흡기 용기를 충전 사용하고

라. 공기순도분석기(강동, 동작) 보유 소방서는 타 소방서 공기성분분석시 원활한 점검이 이루어질 수 있도록 최대한 협조 하기 바라며

마. 기관별 일정을 참고하여 공기충전기 성분분석하기 바라며, 일정변경 시 호흡보호장비정비실 담당자와 협의하여 검사에 임하시기 바랍니다.

붙임  1. 공기충전기 자체 공기성분분석 결과(서식) 1부.

2. 공기충전기 보유 현황(2014.9.30.기준) 1부.

3. 공기충전기 성분분석 일정 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	현장대응단장,영동119안전센터장,역삼119안전센터장,수서119안전센터장,개포119안전센터장
담당자	권택진		장비회계팀장	이정갑		소방행정과장	10/14 최송섭
협조자
시행	소방행정과-15980	(		)	접수		(		)
우	133-882	서울 강남구 테헤란로 629 강남소방서 소방행정과 장비회계팀	/
전화	02-556-2739	/전송	02-566-5695	/	21067@seoul.go.kr	/	대시민공개