＃3벨트,원심 탈수동 안전 및 가동일지 2014년 10월 13일 월요일						결재	근무자		반장		담 당				과 장
							염진록		김정환		이충기				10/14 이동신
기기별 시간별	원심 탈수기 가동사항 점검표									근 무 자 명
	1호	2호	3호	4호	5호			6호		시간		구분		직명		성명
00～01시	*		*							00:00- 09:00		4조		전기7		최윤석
01～02시	*		*
										09:00- 18:00		2조		전기7		박광현
02～03시	*		*
03～04시	*		*
										18:00- 24:00		3조		기계6		염진록
04～05시	*		*
										슬 러 지
05～06시	*		*
										소화인발량			4,240 (㎥)
06～07시	*		*
07～08시	*		*
08～09시	*		*
										원심 처리량			2,552 (㎥)
09～10시	*		*
10～11시	*		*
11～12시	*		*
										오 니 케 익
12～13시	*		*
										원심 생산량			313.70 (톤)
13～14시	*		*
14～15시	*		*
15～16시	*		*
16～17시	*		*
										약 품
17～18시	*		*
18～19시	*		*
										원심 사용량			500 (kg)
19～20시	*		*
20～21시	*		*
21～22시	*		*
22～23시	*		*
										탈수기 총 가동시간(日)
23～24시	*		*
가동시간	0	24	0	24	24			24		4대 96시간

호수 기기명 시간별		1호	예비		2호	3호		예비			4호	5호		예비	6호	세척수 펌프(A)
																시간별 호수		03:00	09:00	15:00	2100
슬러지 펌 프 (RPM)	03:00	1750			1750	1750					1750	1770			1770
	09:00	1750			1750	1750					1750	1770			1770
																A . B 계 열	600
	15:00	1750			1750	1750					1750	1770			1770
																	300	300
	21:00	1750			1750	1750					1750	1770			1770
																	300	300	24	24	24
약품펌프 (RPM)	03:00	1730			1730	1750					1750	1770			1770
																	600	28	28	28	28
	09:00	1750			1750	1750					1750	1770			1770
																	300	300	300	300	28
	15:00	1730			1730	1750					1750	1770			1770
																C ㆍ D 계 열	S3
	21:00	1730			1730	1750					1750	1770			1770
																	S4
구분	A,B 계열			C,D 계열			구분		A,B계열				C,D계열
																	4	24	24	24	24
																	5	26	26	26	26
잡 용 수 공급탱크 (kg/㎠)	08시	3.0		3.0			저류조 탱크 (M)		08시	3.4			3.1
																	S5
																	6	24	24	24	24
	16시	3.0		3.0					16시	3.4			3.2
																에어컴프레샤(kg/㎠)
	24시	3.0		3.0					24시	3.8			3.8
																시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
안전점검및작업내용	▶ 원심 탈수기 2,4,5,6호 케잌 생산상태 및 탈리액 점검. ▶ 원심 스크류 콘베이어 부하량 측정 및 작동상태 점검. ▶ 잡용수펌프 압력스위치 레벨별 작동상태 점검. ▶ 세정수조 공압밸브 스톱 리미트 스위치 레버 고정작업. ▶ 협잡물분리기 관련업체 수리차 분리작업 시행 및 반출. ▶ 지하 집수정 배수펌프 가동상태 점검.
																1		7.0	7.0	7.0	7.0
																2
																저류조 교반기
																시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
																AㆍB 계열	1	1.6	1.6	1.6	1.6
																	2
																	3
																CㆍD 계열	4	1.6	1.6	1.6	1.6
																	5
																	6