보    고    서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	신성균	조성관	10/16 이희세

	2014.10.15. 15:00경 강북수계 월릉교인근 1,650m/m 상수도관이 누수되어 우리사업소 관내 수질측정기의 탁도가 상승하여 아래와 같이 조치하고 보고합니다
2014. 10. 16(목)
보고자 공업7급 신성균

보 고 내 용
건 명	송수관 누수관련 수질관리 조치보고
내용	1. 현황(강북수계) 수질자동측정 : 배수지 12개소, 수도꼭지 5개소 2. 질현황 배수지 탁도 0.75 ~ 0.04(최대 홍은배수지, 최소 불광배수지) 수도꼭지 탁도 0.51 ~ 0.06(최대 소년의집, 최소 진관동주민센터) 3. 조치사항 고탁도 : 홍은배수지 수계 퇴수 조치(급수운영과 통보) 북악터널, 홍은배수지, 소년의집 수질자동측정기 세정 및 보정(업체연락) 기타 : 직원 5개조 5명이 배수지 및 관말 수도꼭지 수질검사 실시 4. 기타 수질자동측정기 및 수질관리를 철저하게 추진하고자 합니다 ※ 홍제배수지 청소로 퇴수에 따른 탁도 상승(전원 차단)
비 고