문서번호	기전과-12974
결재일자	2014.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	기전과장
양상규		박태진	10/17 박재경
협조

교통안전시설물 원인자부담공사 준공 검토보고

(양천구 신월6동 신월지하차도 평면화사업구간)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.10

강서도로사업소

기 전 과

교통안전시설물 원인자부담공사 준공 검토보고

(양천구 신월6동 신월지하차도 평면화사업구간)

양천구 신월6동 신월지하차도 평면화사업구간 교통안전시설물 원인자부담공사를 완료하고 준공요청이 있어 현장을 확인ㆍ점검하고 아래와 같이 결과를 보고합니다.

공사근거

○ 서울지방경찰청 교통관리과-6800(2014.03.14.)호 와 관련입니다.

공사개요

○ 공 사 명 : 양천구 신월6동 신월지하차도 평면화사업구간 교통안전시설물 설치공사(신호)

○ 원 인 자 : 서울시도시기반시설본부(설비부)

○ 공사기간 : 2014.06.02 ~ 2014.09.29

○ 공사장소(T-GIS교차로명) : 양천구 신월6동 신월지하차도 평면화사업구간(신월지하차도)

○ 공사개요 : 신월지하차도 폐쇄에 따른 횡단보도 신설 및 이설 구간 교통신호기 개선(이설 및 신설)

- 교통신호제어기 1대 교체, 디자인지주(양날개) 300㎜ 2본 신설, 250㎜ 1본 신설

- 디자인지주(외날개) 250㎜ 2본 신설, 디자인지주(보행용) 3본 신설

- 음향신호기 6대 신설, 신호케이블 교체(658m) 등

○ 관련업체 및 공사내용

구분	설계사	감리사	시공사	설치내용
신호	㈜트래픽스	㈜트래픽스	㈜남일기업	- 디자인지주(양날개) ∅300㎜×8.5m 2본 신설 - 디자인지주(양날개) ∅250㎜×8.5m 1본 신설 - 디자인지주(외날개) ∅250㎜×8.5m 2본 신설 - 디자인지주(보행용) ∅125㎜×4m 3본 신설 디자인지주부탁대 13M 1본, 11M 3본, 9M 2본 신설 시각장애인용 음향신호기 6대 신설 - 지주기초 및 앙카 ∅300㎜ 2조 신설 - 지주기초 및 앙카 ∅250㎜ 5조 신설 - 지주기초 및 앙카 ∅125㎜ 3조 신설 - 신호케이블F-CVV 2.5SQ×5C 658M 신설 - 전선관(지중화) PE ∅54㎜ 32m 신설 - 전선관(지중화) PE ∅100㎜ 100m 신설 - 맨홀(사각뚜껑 포함) 800㎜×800㎜×800㎜ 4개 신설 - 전원선, 전송선, 조가선 등 신설 - 기타 신호등 공사 및 전기안전, 기능점검 등

점검내용

○ 점검일 : 2014.10.15(수) 14:30 ~ 15:30

○ 점검자

- 확  인  자 : 강서도로사업소           양상규

- 입  회  자 : 서울시 교통운영과        불참

- 관할경찰서 : 양천경찰서               오재구

- 감  리  사 : ㈜트래픽스             조한철

- 시  공  사 : ㈜남일기업                 이은석

○ 점검결과 : 공사시방서 및 설치기준에 적합하게 시공됨.

조치의견

○ 상기 점검결과와 같이 설치기준에 적합하게 시공되었으므로 준공처리코자 함.

붙임문서 : 1. 준공확인 점검표 1부.

2. 준공검사조서 1부.  끝.