문서번호	도로시설과-18256
결재일자	2014.10.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널복개팀장	도로시설과장
성기선		김두석	10/19 이용심
협조

공동구 작업구 및 환기구 안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

도 로 시 설 과

공동구 작업구 및 환기구 안전점검 계획

판교테크노밸리 야외 공연장 환기구 붕괴사고(‘14.10.17)와 관련 서울시에 설치된 6개 공동구 작업구 및 환기구 안전점검을 실시하여  안전사고를 사전에 예방하여 공동구 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		현 황

□ 시설현황

❍ 위치 및 규모

구 분	계	여의도	목 동	개 포	가 락	상 계	상 암
위 치	6개	여의도동	목 동	개포동	오금동	상계동	상암동
연장(km)	32.8	6.1	11.7	4.2	7.4	1.1	2.3
규모 (폭×높이)		5.3×2.5(2) 5.3×2.0(2)	13×2.35(4) 5.3×2.35(2) 3.0×2.35(1)	4.4×2.3(2)	6.8×2.3(3) 4.2×2.3(2)	2.65×2.3(1)	10.9×2.8(3) 10.6×3.5(2) 5.0×3.1(2)

□ 공동구 작업구 및 환기구 현황

❍ 현황 : 252개소

구 분	계	목동	여의도	가락	개포	상계	상암
작업구	82	6	24	30	18	4	-
환기구	170	43	40	47	22	5	13

❍ 설치형식

구 분	작업구			환기구
규격	1.4×7.2×5.5	1.7×8.3×5.3	1.4×7.2×6.8	2.3×1.8×6.8	2.3×1.8×6.8
사진
	개포공동구	여의도공동구	가락공동구	가락공동구	상암공동구

Ⅱ		점검 계획

□ 점검대상 : 6개공동구 작업구 및 환기구 252개소

□ 점검기간 : 2014.10.18.~10.21

□ 점 검 자 : 터널복개팀장외 2명

□ 점검내용

❍ 작업구 및 환기구 관리실태 조사

❍ 작업구 및 환기구 철제(그레이팅) 덮개 고정상태

❍ 철제(그레이팅) 덮개 지지대 설치 및 고정 상태

❍ 앙카볼트 등 내하력 조사 등

Ⅲ		조치 계획

□ 점검결과 문제점 도출시 신속히 해결 및 보강 조치

□ 행정 및 제도적 개선 필요시 검토 후 조치

❍ 전문적인 검토가 필요한 사항은 전문가 자문 등을 통한 개선방안 마련

붙임 : 공동구 작업구 및 환기구 현황 1부. 끝