＃3벨트,원심 탈수동 안전 및 가동일지 2014년 10월 17일 금요일						결재	근무자		반장		담 당				과 장
							염진록		김정환		이충기				10/20 이동신
기기별 시간별	원심 탈수기 가동사항 점검표									근 무 자 명
	1호	2호	3호	4호	5호			6호		시간		구분		직명		성명
00～01시	*		*							00:00- 09:00		일근		기계7		강왕구
01～02시	*		*
										09:00- 18:00		2조		전기7		박광현
02～03시	*		*
03～04시	*		*
										18:00- 24:00		3조		기계6		염진록
04～05시	*		*
										슬 러 지
05～06시	*		*
										소화인발량			3,943 (㎥)
06～07시	*		*
07～08시	*		*
08～09시	*		*
										원심 처리량			2,626 (㎥)
09～10시	*		*
10～11시	*		*
11～12시	*		*
										오 니 케 익
12～13시	*		*
										원심 생산량			302.83 (톤)
13～14시	*		*
14～15시	*		*
15～16시	*		*
16～17시	*		*
										약 품
17～18시	*		*
18～19시	*		*
										원심 사용량			440 (kg)
19～20시	*		*
20～21시	*		*
21～22시	*		*
22～23시	*		*
										탈수기 총 가동시간(日)
23～24시	*		*
가동시간	0	24	0	24	24			24		4대 96시간

호수 기기명 시간별		1호	예비		2호	3호		예비			4호	5호		예비	6호	세척수 펌프(A)
																시간별 호수		03:00	09:00	15:00	2100
슬러지 펌 프 (RPM)	03:00	1750			1750	1750					1750	1770			1770
	09:00	1750			1750	1750					1750	1770			1770
																A . B 계 열	600
	15:00	1750			1750	1750					1750	1770			1770
																	300	300
	21:00	1750			1750	1750					1750	1770			1770
																	300	300	24	24	24
약품펌프 (RPM)	03:00	1730			1730	1750					1750	1770			1770
																	600	28	28	28	28
	09:00	1750			1750	1750					1750	1770			1770
																	300	300	300	300	28
	15:00	1730			1730	1750					1750	1770			1770
																C ㆍ D 계 열	S3
	21:00	1730			1730	1750					1750	1770			1770
																	S4
구분	A,B 계열			C,D 계열			구분		A,B계열				C,D계열
																	4	24	24	24	24
																	5	26	26	26	26
잡 용 수 공급탱크 (kg/㎠)	08시	3.0		3.0			저류조 탱크 (M)		08시	3.6			3.5
																	S5
																	6	24	24	24	24
	16시	3.0		3.0					16시	3.9			3.8
																에어컴프레샤(kg/㎠)
	24시	3.0		3.0					24시	3.9			3.8
																시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
안전점검및작업내용	▶ 원심 탈수기 2,4,5,6호 작동상태 점검 및 케잌 생산상태 점검. ▶ 약품 용해장치 MCC판넬 수위차별 작동상태 점검. ▶ 가동 슬러지, 약품펌프 LOP판넬 표시램프 푸쉬버튼 스위치 및 회로별 작동상태 점검. ▶ 잡용수 펌프 MCC판넬 전자 접촉기 작동상태 점검. ▶ 콤프레샤 응축수 드레인 및 가동상태 점검. ▶ 협잡물 분리기 드럼 스크린 이물질 제거 작업.
																1		7.0	7.0	7.0	7.0
																2
																저류조 교반기
																시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
																AㆍB 계열	1	1.6	1.6	1.6	1.6
																	2
																	3
																CㆍD 계열	4	1.6	1.6	1.6	1.6
																	5
																	6