문서번호	현장민원과-16377
결재일자	2014.10.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장	강남수도사업소장
정영환		이수길	10/20 김광식
협 조
	요금과장			조두업

‘14년 동절기 수도계량기 동파 저감을 위한

수도계량기 재동파 세대 동파예방 개선관리 계획

2014. 10

강남수도사업소

현장민원과

‘14년 동절기 수도계량기 동파 저감을 위한

수도계량기 재동파 세대 동파예방 개선관리 계획

수도계량기 재동파 주택은 수용가의 관리 소홀로 동파 개연성이 높아 동파예방 대책의 일환으로 계량기함내 보온효능이 탁월한 충진제(에어캡)를 설치하고 지속 관리하여 동파률 저감에 기여.

동파 발생 현황

○ 주택유형별 현황

(단위 : 건)

구 분	계	아파트	단독주택	연립주택	기 타 (임시급수,상가 등)	비 고
계	4,394	1,679	386	1,277	1,052
2013년	58	8		10	40
2012년	1,247	315	91	303	538
2011년	757	220	122	139	276
2010년	2,332	1136	173	825	198

○ 재동파 빈도 현황

기 간	총동파 수량	재동파 수량				재동파율
		소계	2회	3회	4회 이상
‘10. 12. 1 ~’14. 2. 28	4,394건	509건	434건	64건	11건	11.6%

※ 재동파 예방시 동파횟수를 감안할 경우 동파율 20%감소

재동파 요인분석

72

	건축물 유형별 분석
○ 계량기함이 외부에 노출된 복도식 및 노후 계단식 공동주택 ○ 오래된 내부 보온재의 보온성이 약화된 단독 및 다세대 주택 등

	사용자 측면 요인분석
○ 사용자의 보온 관심 저조(보온 미비) ⇒ 동파 발생 주원인 ○ 공가 세대는 동파빈도가 많음(2일 이상 수돗물 미사용)

개선방안

○ 재동파 계량기함에 보온충진재(에어캡) 설치

- 대상주택 : 509세대(동파 발생 2회 이상 세대)

	에어캡 성능, 효과
○ 두터운 공기층이 있어 외부기온 차단효과 탁월(보온효과 13.7%향상) ○ 주택 유리 베란다에 설치 시 미설치한 실내온도 대비 2도 높음 ○ 2013.10.27. SBS뉴스 방송

※ 에어캡 설치 전 후 개선 설치(범례)

< 개선 전 >

수도계량기		보온충진재(헌옷): 수용가 설치		계량기함 내부
	⇒		⇒

⇩

< 개선 후 >

수도계량기		에어캡 : 사업소 설치		스티로폼 설치 후
	⇒		⇒

○ 계량기 재동파세대 동절기간 동파예보 문자 전송 안내

- 대상주택 : 509세대(동파 발생 2회 이상 세대)

- 동파예보 문자전송으로 동파예방 관심 유도

	개선방안 기대효과
○ 계량기함 보온성 향상 ⇒ 2중 보온효과(스피로폼 + 에어캡) ○ 계량기 동파율 저감 기대

세부 추진 계획

1. 보온충진제(에어캡) 구매 설치

○ 설치대상 : 509개소(2회 이상 동파 세대)

○ 설치일정 : ‘14, 10. 27 ~ 11. 5

○ 소요예산 : 4,708천원

- 설치비용은 본부 ‘14년 수도계량기 교체업무 원가조사보고서(’14. 5)

보온재 설치 노무비 적용

- 산출내역 : 9,249원 × 509개소 = 4,708천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,징수및수용가관리비,일반재료비

○ 계약업체 : 국현종합건설(단가계약업체)

○ 계약방법 : 수의계약

2. 재동파 세대 지속 관리

○ 동파예보 4단계 발령 문자 전송 : 509세대(2회 이상 동파 세대)

- 동파 예보 2단계부터 발령시 동파주의 SMS문자 전송 안내

- 문자 전송기간 : ‘14. 11. 15 ~ ’14. 3. 15

행정사항

○ 에어캡 설치 완료 세대 검침 시 훼손 주의  : 요금과 협조

붙임 : 계량기 재동파 세대 및 설계내역서 각 1부.

끝.