문서번호	하천관리과-16787
결재일자	2014.10.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		하천관리과장	물관리정책관
이병우		김용학	10/21 김학진
협조
	청계천관리팀장		김석권

「청계천 생태환경 개선사업 기본 및 실시설계 용역」 전문가 자문회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.  .

도시안전실

(하천관리과)

「청계천 생태환경 개선사업 타당성조사 및 기본계획 용역」

전문가 자문회의 개최결과 보고

□ 회의개요

○ 일     시 : 2014. 10. 17(금) 14:00 ~ 15:40

○ 장     소 : 서소문청사 8층 공용회의실

○ 참      석 : 외부위원(장순용, 전세진, 김승회, 윤현섭, 박승자, 신혜원)

내부(물관리정책관, 하천관리과장, 청계천관리팅장, 업무담당)

기타(도시기반시설본부 녹색성장과장,방재시설과장, 시설관리공단 생태팀장)

용역사(동해종합기술공사 책임기술자 정준호 외2)

○ 회의내용 : - “수질정화설비 설치 및 CSOs 월류방지 검토안”

- “하상 여울보 개선안”

- “진출입 경사로 설치 검토”

- “홍수방지벽 설치 방안 검토”

- “수목식재 및 마장동 축산물시장 인접 폐천부지 활용방안”

□ 회의결과 주요사항 요약

○ 계곡수 및 지하철 방류수 활용을 위한 수질정화시설 설치 관련

- 하천 수질의 연간 변화에 대한 통계를 잡고 수질 정화에 대한 목표치가 제시된             수질정화계획 설정필요(장순용 위원)

- 수질정화설비 소독방법은 대전갑천 하천수 정화소독방법으로 UV살균처리를 적용            사례를 함께 검토바람(전세진 위원)

- 강우시 월류수에 의한 대장균수가 많아진다면, 월류횟수(년, 월별 등), 월류시 강우량            조사를 통하여 실제 운영을 필요한 시기를 검토하여 소독설비 설치위치, 운영방법에            따른 대안을 검토(김승회 위원)

- 계곡수 및 지하철 방류수 활용을 위한 수질정화시설 설치 경제성 검토(도기본, 공단)

○ 차집관로 확대 설치 관련

- 합류식 차집관거의 확대는 현실적으로 적용하기 곤란한 문제가 있음(윤현섭 위원)

- 차집관거 확장은 사업비 및 시민불편 등을 고려할 때 적용 않는 것이 바람직(전세진 위원)

- 차집관거를 수평형 박스로만 고려하지말고 다른 형태의 박스안도 검토(장순용 위원)

- 계획 차집관거 10.0×1.5m 규격으로 설치가 불가하다면, 월류량을 조금 줄이면서 설치             가능한 규격을 재검토(김승회 위원)

○ 홍수방지벽 설치관련

- 홍수방지벽 설치 방안에서 청계천 하구부는 중랑천과 한강 본류 배수위 영향구간            으로 계획제방고로 한강계획홍수위+여유고 2.0m보다 높아야 설계기준을 만족,              금번 사업은 생태하천조성사업에 충실하고, 제방보축등은 별도 치수사업으로 시행            하는 것이 좋겠음(전세진 위원)

- 홍수방지 옹벽의 근입깊이는 동결심도 유지 범위내에서 최소화할 필요가 있으며            여유고가 낮을 경우는 옹벽외의 형상도(돌쌓기-찰쌓기 등) 검토(윤현섭 위원)

- 여유고 부족 구간 안전성 있게 계획요망, 보축 불필요 구간에 대한 재검토, 옹벽높이            0.3~0.72cm는 콘크리트 옹벽 외에 다른 방법 고려(박승자 위원).

- 홍수방지벽 설치를 할 경우 하수관로에 의한 하천수의 역류 또는 지체에 따른              내수침수에 대한 검토를 추가(김승회 위원)

- 홍수방지벽 설치시 벽면이 시각적으로 잘 조화롭게 디자인 되어야 함(전문가가 개입)            전반적인 경관계획의 고려가 필요(박승자 위원).

○ 여울보 개선 및 수목식재 등

- 여울보 검토에서 최소 유지 수심이 얼마인지 설정 되어야 할 필요가 있으며, 그늘목             식재계획은 홍수 전.후 문제점과  관리적 측면에서 합리적 계획요망(장순용 위원)

- 여울보 개선은 주.야.계절별 필요 유량을 재검토하여 수문을 설치 개폐하여 수질개선              방안 검토가 필요하고, 진출입로는 제안안이 바람직(전세진 위원)

- 여울보를 조정하여 물의 정체를 줄이면 수심이 낮아지는 현상이 발생하고 어류의               생존환경이 저하되는 문제가 있는바 여울보개선은 어류의 생존환경 조성에 대한 근본            개념(징검다리 형상 다양화로 친수공간 유도)을 먼저 정립필요(윤현섭 위원)

- 기존 낙차공 존치 및 제거시 객관적 Data 필요하고, 생태, 기능, 경관상의 모양새도 검토,

그늘목 식재는 수리계산 후 식재. 고사목, 왕벚나무는 팽나무, 메타세콰이아 등으로 대치 가능,

개나리 군락지는 정리해서 관리 필요→제거는 반대(박승자 위원)

- 청계천 하도부에 고수목 식재는 최소한으로 검토. → 수목군에 의해 홍수위 계산 등            현재 기술로는 공학적으로 정확히 판단이 어려움(전세진 위원)

□ 향후계획

○ 자문결과 주요사항을 11월24일 기획조정회의시 요약보고

○ 붙임 자문위원 검토의견서를 용역사에서 정밀분석후 반영토록 조치

붙임 : 자문회의자료 및 참석위원 검토의견서 각1부.  끝.