＃3벨트,원심 탈수동 안전 및 가동일지 2014년 10월 21일 화요일						결재	근무자		반장		담 당				과 장
							염진록		김정환		이충기				10/22 이동신
기기별 시간별	원심 탈수기 가동사항 점검표									근 무 자 명
	1호	2호	3호	4호	5호			6호		시간		구분		직명		성명
00～01시	*		*							00:00- 09:00		4조		전기7		최윤석
01～02시	*		*
										09:00- 18:00		2조		전기7		박광현
02～03시	*		*
03～04시	*		*
										18:00- 24:00		3조		기계6		염진록
04～05시	*		*
										슬 러 지
05～06시	*		*
										소화인발량			4,007 (㎥)
06～07시	*		*
07～08시	*		*
08～09시	*		*
										원심 처리량			2,300 (㎥)
09～10시	*		*
10～11시	*		*
11～12시	*		*
										오 니 케 익
12～13시	*	*	*
										원심 생산량			273.28 (톤)
13～14시	*	*	*
14～15시	*	*	*
15～16시	*	*	*
16～17시	*	*	*
										약 품
17～18시	*	*	*
18～19시	*	*	*
										원심 사용량			440 (kg)
19～20시	*	*	*
20～21시	*	*	*
21～22시	*	*	*
22～23시	*	*	*
										탈수기 총 가동시간(日)
23～24시	*	*	*					*
가동시간	0	12	0	24	24			23		4대 83시간

호수 기기명 시간별		1호	예비		2호	3호		예비			4호	5호		예비	6호	세척수 펌프(A)
																시간별 호수		03:00	09:00	15:00	2100
슬러지 펌 프 (RPM)	03:00	1750			1750	1750					1750	1770			1770
	09:00	1750			1750	1750					1750	1770			1770
																A . B 계 열	600
	15:00	1750			1750	1750					1750	1770			1770
																	300	300
	21:00	1750			1750	1750					1750	1770			1770
																	300	300	24	24	24
약품펌프 (RPM)	03:00	1730			1730	1750					1750	1770			1770
																	600	28	28	28	28
	09:00	1750			1750	1750					1750	1770			1770
																	300	300	300	300	28
	15:00	1730			1730	1750					1750	1770			1770
																C ㆍ D 계 열	S3
	21:00	1730			1730	1750					1750	1770			1770
																	S4
구분	A,B 계열			C,D 계열			구분		A,B계열				C,D계열
																	4	24	24	24	24
																	5	26	26	26	26
잡 용 수 공급탱크 (kg/㎠)	08시	3.0		3.0			저류조 탱크 (M)		08시	3.5			3.3
																	S5
																	6	24	24	24	24
	16시	3.0		3.0					16시	3.5			3.3
																에어컴프레샤(kg/㎠)
	24시	3.0		3.0					24시	4.2			4.1
																시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
안전점검및작업내용	▶ 원심 탈수기 2,4,5,6호 탈리액 배출상태 및 케잌 생산상태 점검. ▶ 벨트 콘베이어 6호기 이상 소음발생 및 정비작업. ▶ 기계 시설물 그레이트 규격 조사작업 및 용접부위 상태점검. ▶ 탈취시설 구동 감속기 작동상태 점검. ▶ 원심 탈수기 1,2호 스크류 콘베이어 관련업체 소모품 교체작업으로 인해 탈수기 가동정지.(13:00~) ▶ 원심 탈수기6호 자동 정지(23:00) ▶ 원심 탈수기6호 내부 볼 청소 및 점검 후 재 가동(01:00)
																1		7.0	7.0	7.0	7.0
																2
																저류조 교반기
																시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
																AㆍB 계열	1	1.6	1.6	1.6	1.6
																	2
																	3
																CㆍD 계열	4	1.6	1.6	1.6	1.6
																	5
																	6