문서번호	급수운영과-6644
결재일자	2014.10.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
류동경		박기범	10/23 이상홍
협 조
	주무관			김상현

수질자동감시시스템 경보음 처리 보고

2014. 10

상수도사업본부

(급수운영과)

수질자동감시시스템 경보음 처리 보고

강북수계 월계배수지 등 6개 감시지점에서 잔류염소 미달로 인한 경보음 발생 처리경과를 보고드림.

경보음 발생 현황

□ 강북수계 감시지점 6개소에서 잔류염소 미달(기준 0.1mg/L미만)

발생일시	감시지점	항목	측정값 (mg/L)	해제일시	지속시간
’14.10.23 03:55	월배배수지	잔류염소	0.08	’14.10.23 6:05	2:40
’14.10.23 04:10	미아가압장	잔류염소	0.07	’14.10.23 06:25	2:15
’14.10.23 08:50	수유가압장	잔류염소	0.05	’14.10.23 10:20	1:30
’14.10.23 10:05	월계2동	잔류염소	0.08	’14.10.23 10:50	0:05
’14.10.23 11:15	북악배수지	잔류염소	0.09	미 해제	-
’14.10.23 11:25	창5동	잔류염소	0.08	’14.10.23 12:25	1:00

	< 강북공급계통 및 염소 추이>
:월계유입, :월계유출, :북악, :월곡, :미아(가), :창5동, :월계2동

조치사항

□ 현장 확인 결과 수질이상(측정기값과 수분석값 일치)

- 10/23 10:20 월계배수지 유입 수분석 0.37 / 자동측정값 0.38

- 10/23 10:25 월계배수지 유출 수분석 0.23 / 자동측정값 0.23

- 10/23 10:40 창5동          수분석 0.20 / 자동측정값 0.23

※ 북부수도 환경8 박순덕 10/23 10:53 유선보고

□ 수질이상원인 : 강북정수센터 송수 염소 과소 투입

□ 수질이상상황전파

- 10/23 11:04 서부(환경 8 김태호) 강북수계 수질 주의감시 지시

- 10/23 11:04 중부(환경 8 신상은) 강북수계 수질 주의감시 지시

- 10/23 11:07 생산부 수질과(공업 6 유준수) 강북수계 수질현황 및 조치사항 전파

□ 15시 현재 수질관련 민원 없음

행정사항

□ 수질공개 경보 발령※에 따른 조치 : 조치대상 없음

※ 수질공개경보 : 웹에 공개되는 1시간 평균값이 기준을 초과하는 경우

○ 조치대상 : 정수지 유출부 0.1mg/L 미만인 경우 주민공지

공급과정에서 0.1mg/L미만 12시간 지속시 자체시설점검

□ 강북송수 측정값 이상표출 원인 조사 및 사례전파

- ’14.10.22 14:58 ~ 10.23 05:05 측정값 홀딩(0.40,0.43으로 기준치이내)

- ’14.10.23 14:05 전송이상 등 시스템 오류 점검결과 이상없음(점검자:누리제어 임희찬)

- 정수센터 경보음미발생으로 적기 대응 미흡 사항 전파 및 경보음대응교육

:강북송수 잔류염소

※ 본부(급수운영과) 감시화면과 강북정수센터 감시화면의 염소추이 일치하여 전송 이상 없음