문서번호	건축기획과-23649
결재일자	2014.10.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	건축설비팀장	건축기획과장
최성일	임병국	10/24 한병용

`14. 3/4분기 건축물 에너지절약 설계기준 적용실적 보고

2014. 10.

주택정책실

(건축기획과)

“2014년 3/4분기”

건축물 에너지절약설계기준 적용실적 보고

원전하나줄이기 2단계 사업과제로 `18년까지 건축물에너지 100만 toe 절감 목표를 추진으로 시행하고 있는「건축물 에너지 절약설계기준」3/4분기 적용 실적 결과(자치구 포함) 보고 임.

Ⅰ		적용실적

□ 대  상

○ 연면적 500㎡ 이상인 건축물로서 건축법 제11조 및 제19조에 따라 건축허가 및 용도변경 등을 신청하는 에너지절약계획서 제출 대상 건축물

□ 기  간 : 2014. 6.16 ~ 9. 30(3/4분기)

□ 건  수 : 총 713건

□ 적용대상 용도별 현황

(단위 : 건)

구 분	계	공동 주택	일반건축물					비고
			소계	업무	판매	숙박	기타
계	713(1,174)	381(958)	70(216)	28(75)	23(86)	5(14)	14(41)
서울시	12(34)	7(24)	5(10)	5(10)	0	0	0	시심의(신축)
자치구	701(1,140)	374(934)	65(206)	23(65)	23(86)	5(14)	14(41)	신축 허가

※ ( )은 2014년도 누계 임

Ⅱ		절감효과

□ 절감량

구 분			에너지절감량〔kWh/년]			석유환산톤[TOE]
			누계	상반기	3/4분기	누계	상반기	3/4분기
계			1,244,023,962	913,120,047	331,903,915	286,126	210,018	76,108
	에너지 절감량	소 계	1,012,988,711	717,079,286	295,909,425	232,987	164,928	68,059
		서울시	687,874,444	517,590,640	170,283,804	158,210	119,045	39,165
		자치구	325,114,267	199,488,646	125,625,621	74,777	45,883	28,894
	신재생 에너지 생산량	소 계	231,035,251	196,040,761	34,994,490	53,139	45,090	8,049
		서울시	83,903,609	53,362,267	30,541,342	19,298	12,273	7,025
		자치구	147,131,642	142,678,494	4,453,148	33,841	32,817	1,024

☞  에너지열량 환산기준(에너지법 시행규칙 제5조 제1항 별표)

- 석유환산톤 : 1kwh의 총발열량 석유환산톤은 0.00023 toe

1		에너지 절감량

구 분	절감효과[kWh/년]			건축면적[㎡]	냉·난방면적[㎡]
	절감량(①-②)	미 적용①	적용②
계	295,909,425	614,653,752	318,744,326	3,378,494	1,650,385
서울시	170,283,804	302,796,187	132,512,383	2,105,108	858,076
자치구	125,625,621	311,857,565	186,231,943	1,273,386	792,309

☞  건축물 에너지효율등급 인증에 관한 규칙·인증기준(별표2)

- 단위면적당 에너지 사용량[kWh/㎡․년] × 냉난방면적[㎡]

· 미적용 (에너지효율등급 5등급 적용) : 주거용 320, 주거용외 520

· 적용시 (에너지효율등급 2등급 적용) : 주거용 190, 주거용외 320

※ 건축물에 설치된 난방, 냉방, 급탕, 조명, 환기시스템에서 소요되는 에너지량

2		신․재생에너지 생산량

구 분	신·재생에너지 생산량 [kWh/년]	건축냉․난방면적 [㎡]	예상에너지사용량 〔kWh/㎡·년]
계	34,994,490	1,650,385	664,901,217
서울시	30,541,342	858,076	551,459,979
자치구	4,453,148	792,309	113,441,238

☞  신·재생에너지설비의 지원등에 관한 기준(지식경제부 고시)

- 신재생에너지 생산량 = 예상 에너지사용량 × 신재생에너지 공급 비율

- 예상 에너지사용량 = 건축 연(냉․난방)면적×단위 에너지사용량×용도별 보정계수×지역계수

- 건축물 용도별 보정계수

구 분	판매 및 영업시설	업무시설	숙박시설	교육연구시설	비고
단위에너지사용량 〔kWh/㎡·년〕	408.45	374.47	526.55	231.33	지역계수 1 (서울)
보정계수	1.58	1.72	1.22	2.78

□ 절감효과

구 분		석유환산톤 [TOE]	경유환산 [천ℓ]	온실가스감축 [TCO₂]	비 고
계		76,108	84,686	155,691
에너지 절감량	소 계	68,059	75,754	139,226
	서울시	39,165	43,686	80,119
	자치구	28,894	32,068	59,107
신․재생에너지 생산량	소 계	8,049	8,932	16,465
	서울시	7,025	7,796	14,370
	자치구	1,024	1,136	2,095

☞  에너지열량 환산기준(에너지법 시행규칙 별표)

- 경유환산 : 1ℓ의 총발열량 석유환산톤은 0.000901toe 임.

- 온실가스감축(tCO2) = 에너지절감량(㎾h/㎡·년) × 0.0004705

· 전력의 이산화탄소배출계수(전력거래소)는 0.4705(tCO2/MWh)

☞  이산화탄소 연간1tCO2(일상적배출 : 가정, 승용차 등)을 상쇄하기 위한 탄소흡수량

- 산림조성 면적 1,200㎡에 소나무 360그루 (국립 산림과학원)

어린 소나무  56백만 그루 식재 효과 및 경유 423천 드럼 절감효과

Ⅲ		향후계획

□ 원전하나줄이기 2단계 목표 달성을 위한 업무 추진

○ `18년도 까지 건축물에너지 100만 TOE 절감

□ 건축물 에너지절약 설계기준 강화

○ 에너지소비총량제 대상 확대 및 총량기준 조정

○ 신·재생에너지 공급비율 강화

□ 분기별 적용실적 분석을 통한 건축물 에너지 절약 제고