중랑 파일롯 플랜트 주간점검 일지

결재	주무관	물순환연구과장
	장신요	10/27 안재찬

기간 : 2014년 10월 20일 ~ 10월 24일

시 설 명	점 검 항 목		점 검 결 과		비 고
플랜트 설비	원수 유입펌프의 정상가동 여부		이 상 없 음
	내부 반송펌프의 정상가동 여부		이 상 없 음
	외부 반송펌프의 정상가동 여부		이 상 없 음
	송풍기의 정상가동 여부		이 상 없 음
	슬러지 수집기의 정상가동 여부		이 상 없 음
	저류조 수위계 이상유무		이 상 없 음
	유량계의 정상가동 여부		이 상 없 음
	슬러지 인발밸브의 정상가동 여부		이 상 없 음
	밸브 및 배관의 손상유무		이 상 없 음
이송 펌프	일침 월류수 이송 펌프 상태		이 상 없 음
	활성슬러지 이송 펌프 상태		이 상 없 음
	유입수 이송 펌프 상태		이 상 없 음
	배관 및 밸브의 정상가동 상태		이 상 없 음
소방 시설	소화기 유무 및 관리상태		이 상 없 음
전기 설비	배전반 센서 및 계기 상태		이 상 없 음
	인버터의 정상가동 상태		이 상 없 음
	타이머 정상작동 상태		이 상 없 음
	전기사용량 (목요일 검침)	49.19(KW)	지난주	5723.04(KW)
			금번주	5772.23(KW)
작업 내용	플랜트 가동 정지(10/22 ~ 10/23) - 중랑센터 전기판넬 교체작업으로 정전 실시
측정 및 채수	휴대용분석기 이용한 수온, DO, pH 측정 : 플랜트 및 현장 총 5개 지점 플랜트 및 현장 총 4개 지점 채수 및 실험실 분석 실시
특이 사항